<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="50" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="50" x2="0" y2="50" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="3.175" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="46.355" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="47.625" y="47.625" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="47.625" drill="3.2"/>
<hole x="24.765" y="45.72" drill="3.2"/>
<text>1+</text>
<text>1B</text>
<text>1G</text>
<text>1R</text>
<text>2R</text>
<text>2G</text>
<text>2B</text>
<text>2V</text>
<text>12V+</text>
<text>GND</text>
<text>LED Treiberstufe max. 4A/Kanal</text>
<text>Design: F.N.</text>
<text>1IN_BGR</text>
<text>2IN_BGR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X9" library="con-molex" package="22-23-2031" value="LED1">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="X14" library="con-wago-500" package="W237-102" value="LED2 BV"/>
<element name="X15" library="con-wago-500" package="W237-102" value="LED1 RG"/>
<element name="X16" library="con-wago-500" package="W237-102" value="LED1 BV"/>
<element name="X17" library="con-wago-500" package="W237-102" value="LED2 RG"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="Q4" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="Q5" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="Q6" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRLU 024N"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="10 Ohm"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="100 kOhm"/>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2031" value="LED2">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
</element>
<element name="X6" library="con-wago-500" package="W237-102" value="12V"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="Q4" pad="S"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="S"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="S"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="G"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="G"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="X16" pad="2"/>
<contactref element="X14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q6" pad="D"/>
<contactref element="X14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q5" pad="D"/>
<contactref element="X17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q4" pad="D"/>
<contactref element="X17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="X16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="X15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="G"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="X15" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
