<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MAX31785">
</package>
<package name="QFN40P700X700X90-57N">
</package>
<package name="QFN40P500X500X80-41N">
</package>
<package name="TQFN40_6X6MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX31785">
<pin name="RS-4"/>
<pin name="VSS0" direction="pwr"/>
<pin name="RS+4"/>
<pin name="RS-3"/>
<pin name="RS+3"/>
<pin name="RS+0"/>
<pin name="RS-0"/>
<pin name="RS+1"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RS-1"/>
<pin name="RS+2"/>
<pin name="RS-2"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="MSDA"/>
<pin name="MSCL"/>
<pin name="PWM5" direction="out"/>
<pin name="TACH5" direction="in"/>
<pin name="PWM4" direction="out"/>
<pin name="TACH4" direction="in"/>
<pin name="PWM3" direction="out"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="REG18"/>
<pin name="TACH3" direction="in"/>
<pin name="PWM2" direction="out"/>
<pin name="TACH2"/>
<pin name="PWM1" direction="out"/>
<pin name="TACH1" direction="in"/>
<pin name="PWM0" direction="out"/>
<pin name="REG25"/>
<pin name="TACH0" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="FAULT" direction="out"/>
<pin name="CONTROL" direction="in"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="A1/TACHSEL"/>
<pin name="ALERT" direction="out"/>
<pin name="RS-5"/>
<pin name="RS+5"/>
<pin name="EP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX31785" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX31785"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFN40_6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/TACHSEL" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="ALERT" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="CONTROL" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="FAULT" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="MSCL" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="MSDA" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM3" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM4" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM5" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="REG18" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="REG25" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+0" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+3" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+4" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+5" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-0" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-2" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-4" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-5" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH0" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH1" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH2" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH3" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH4" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH5" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS0" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="P$36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="TQFN" value="6mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
