BOOTP too small UDP-buffer
project: easyToWeb-BOOTP Version 2.04b
easyToWeb: Jun 16 2004/12:57:05/Version 2.04
ATmega128(L):16.000MHz
CodeVisionAVR-Version:1240
AVR-RESET: External, 
CS8900A-Rev D (0x0e630009); 5.0Volt
1-1WIRE-DEVICE:
(0)BIT07..00 - Family Code  : 0x14 - DS2430A
(0)BIT56..08 - Serial Number: 0x00000108252c
(0)BIT63..57 - CRC          : 0x59
MAC-Address from DS2430-PROM:
MAC    : 00:50:c2:21:10:6f
IP, SUBMASK and GATEWAY from EEPROM:
IP     : 141.57.27.167
SUBMASK: 255.255.252.0
GATEWAY: 141.57.24.3
---- easyToWeb-Software ----
DEVICE_CS8900
CS8900_MEMORY
ETHERNET_ENABLE
BOOTP_ENABLE
ARP_ENABLE
IP_ENABLE
ICMP_ENABLE
UDP_ENABLE
!!!!! NO BOOTP-Server available !!!!!
