BOOTP Search Server
BOOTP Write Request: 300byte
BOOTP answer_xid: 0x1ad93703
BOOTP Server    : 
BOOTP Vendor:
63 82 53 63 01 04 ff ff fc 00 03 04 8d 39 18 03 06 10 8d 39 18 ca 8d 39 
18 cb 8d 39 18 cc 8d 39 01 01 0f 16 66 62 65 69 74 2e 68 74 77 6b 2d 6c 
65 69 70 7a 69 67 2e 64 65 00 2e 01 08 ff 00 00 
BOOTP-DNS:: 141.57.24.202
BOOTP-DNS:: 141.57.24.203
BOOTP-DNS:: 141.57.24.204
BOOTP-DNS:: 141.57.1.1
BOOTP Domain    : fbeit.htwk-leipzig.de
0x08
BOOTP Your-IP   : 141.57.24.101
BOOTP Server-IP : 141.57.24.202
BOOTP Subnet-IP : 255.255.252.0
BOOTP Gateway-IP: 141.57.24.3
BOOTP DNS-IP    : 141.57.24.202

project: easyToWeb-BOOTP Version 2.04a
easyToWeb: May 11 2004/09:42:42/Version 2.04
ATmega128(L):16.000MHz
CodeVisionAVR-Version:1240
AVR-RESET: External, 
CS8900A-Rev D (0x0e630009); 5.0Volt
1-1WIRE-DEVICE:
(0)BIT07..00 - Family Code  : 0x14 - DS2430A
(0)BIT56..08 - Serial Number: 0x000001070421
(0)BIT63..57 - CRC          : 0xbc
MAC-Address from DS2430-PROM:
MAC    : 00:50:c2:21:10:3a
BOOTP-Data:
IP     : 141.57.24.101
SUBMASK: 255.255.252.0
GATEWAY: 141.57.24.3
---- easyToWeb-Software ----
DEVICE_CS8900
CS8900_MEMORY
ETHERNET_ENABLE
BOOTP_ENABLE
ARP_ENABLE
IP_ENABLE
ICMP_ENABLE
UDP_ENABLE
BOOTP OK
