BOOTP Write Request: 300byte
BOOTP answer_xid: 0x5f5940e2
BOOTP Vendor:
63 82 53 63 01 04 ff ff fc 00 03 04 8d 39 18 03 06 10 8d 39 18 ca 8d 39 
18 cb 8d 39 18 cc 8d 39 01 01 0f 16 66 62 65 69 74 2e 68 74 77 6b 2d 6c 
65 69 70 7a 69 67 2e 64 65 00 2e 01 08 ff 00 00 
BOOTP Domain    : fbeit.htwk-leipzig.de
BOOTP Your-IP   : 141.57.24.83
BOOTP Server-IP : 141.57.24.202
BOOTP Subnet-IP : 255.255.252.0
BOOTP Gateway-IP: 141.57.24.3
BOOTP DNS-IP    : 141.57.24.202
CS8900-BOOTP
easyToWeb-AVR Jul 15 2003/11:45:40/Software 2.00a
ATmega128(L):16.000MHz
RESET: External, 
CodeVisionAVR-Version:1238
CS8900A-Rev D (0x0e630009); 5.0Volt
MAC-Address from DS2430-PROM:
MAC    : 00:50:c2:21:10:37
BOOTP-Data:
IP     : 141.57.24.83
SUBMASK: 255.255.252.0
GATEWAY: 141.57.24.3
DEVICE_CS8900
CS8900_MEMORY
ETHERNET_ENABLE
BOOTP_ENABLE
ARP_ENABLE
IP_ENABLE
UDP_ENABLE
WEB_DEBUG
WEB_DEBUG_BOOTP
BOOTP OK
