<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="DUOLED-A-5MM">
<description>&lt;B&gt;DUO LED&lt;/B&gt;&lt;P&gt;
2 colors (red/green, red/yellow), 5 mm, round, common Anode&lt;BR&gt;
&lt;I&gt;www.ligitek.com&lt;/I&gt; or other producers.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EDG-01">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LD1" library="led" package="DUOLED-A-5MM" value=""/>
<element name="SW1" library="special" package="EDG-01" value=""/>
<element name="SW2" library="special" package="EDG-01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LD1" pad="CX"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LD1" pad="CR"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
