<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LGA92">
</package>
<package name="QFN40">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SIM3U167-B-GM">
<pin name="VSS"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="VIO2"/>
<pin name="VIO3"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="VSSHD"/>
<pin name="VIOHD"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="USB_VBUS"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="SWCLK/TCK"/>
<pin name="SWDIO/TMS"/>
<pin name="PB0.0"/>
<pin name="PB0.1"/>
<pin name="PB0.2"/>
<pin name="PB0.3"/>
<pin name="PB0.4"/>
<pin name="PB0.5"/>
<pin name="PB0.6"/>
<pin name="PB0.7"/>
<pin name="PB0.8"/>
<pin name="PB0.9"/>
<pin name="PB0.10"/>
<pin name="PB0.11"/>
<pin name="PB0.12"/>
<pin name="PB0.13"/>
<pin name="PB0.14"/>
<pin name="PB0.15"/>
<pin name="PB1.0"/>
<pin name="PB1.1"/>
<pin name="PB1.2"/>
<pin name="PB1.3_TDO_SWV"/>
<pin name="PB1.4_TDI"/>
<pin name="PB1.5_ETM0"/>
<pin name="PB1.6_ETM1"/>
<pin name="PB1.7_ETM2"/>
<pin name="PB1.8_ETM3"/>
<pin name="PB1.9_TRACECLK"/>
<pin name="PB1.10"/>
<pin name="PB1.11"/>
<pin name="PB1.12"/>
<pin name="PB1.13"/>
<pin name="PB1.14"/>
<pin name="PB1.15"/>
<pin name="PB2.0"/>
<pin name="PB2.1"/>
<pin name="PB2.2"/>
<pin name="PB2.3"/>
<pin name="PB2.4"/>
<pin name="PB2.5"/>
<pin name="PB2.6"/>
<pin name="PB2.7"/>
<pin name="PB2.8"/>
<pin name="PB2.9"/>
<pin name="PB2.10"/>
<pin name="PB2.11"/>
<pin name="PB2.12"/>
<pin name="PB2.13"/>
<pin name="PB2.14"/>
<pin name="PB3.0"/>
<pin name="PB3.1"/>
<pin name="PB3.2"/>
<pin name="PB3.3"/>
<pin name="PB3.4"/>
<pin name="PB3.5"/>
<pin name="PB3.6"/>
<pin name="PB3.7"/>
<pin name="PB3.8"/>
<pin name="PB3.9"/>
<pin name="PB3.10"/>
<pin name="PB3.11"/>
<pin name="PB4.0"/>
<pin name="PB4.1"/>
<pin name="PB4.2"/>
<pin name="PB4.3"/>
<pin name="PB4.4"/>
<pin name="PB4.5"/>
<pin name="VSS_PAD"/>
</symbol>
<symbol name="SIM3U164-B-GM">
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="VSSHD"/>
<pin name="VIOHD"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="USB_VBUS"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="SWCLK"/>
<pin name="SWDIO"/>
<pin name="PB0.0"/>
<pin name="PB0.1"/>
<pin name="PB0.2"/>
<pin name="PB0.3"/>
<pin name="PB0.4"/>
<pin name="PB0.5"/>
<pin name="PB0.6"/>
<pin name="PB0.7"/>
<pin name="PB0.8"/>
<pin name="PB0.9"/>
<pin name="PB0.10"/>
<pin name="PB0.11"/>
<pin name="PB0.12"/>
<pin name="PB0.13"/>
<pin name="PB0.14"/>
<pin name="PB0.15"/>
<pin name="PB1.0"/>
<pin name="PB1.1"/>
<pin name="PB1.2"/>
<pin name="PB1.3"/>
<pin name="PB3.0"/>
<pin name="PB3.1"/>
<pin name="PB3.2"/>
<pin name="PB3.3"/>
<pin name="PB4.0"/>
<pin name="PB4.1"/>
<pin name="PB4.2"/>
<pin name="PB4.3"/>
<pin name="EXP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SIM3U167-B-GM">
<description>Silabs LGA92 SIM3U167-B-GM 
REV1.0
Ersan Günes, Quantitec (info@quantitec.de)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM3U167-B-GM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PB0.0" pad="B33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.1" pad="B32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.10" pad="A37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.11" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.12" pad="A36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.13" pad="A35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.14" pad="B27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.15" pad="A34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.2" pad="A42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.3" pad="B31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.4" pad="A41"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.5" pad="B30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.6" pad="A40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.7" pad="B29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.8" pad="A39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.9" pad="A38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.0" pad="A33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.1" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.10" pad="A26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.11" pad="A25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.12" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.13" pad="A24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.14" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.15" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.2" pad="A32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.3_TDO_SWV" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.4_TDI" pad="A31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.5_ETM0" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.6_ETM1" pad="A30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.7_ETM2" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.8_ETM3" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.9_TRACECLK" pad="A28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.0" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.1" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.10" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.11" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.12" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.13" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.14" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.2" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.3" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.4" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.5" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.6" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.7" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.8" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2.9" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.0" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.1" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.10" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.11" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.2" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.3" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.4" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.5" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.6" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.7" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.8" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.9" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.0" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.1" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.2" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.3" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.4" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.5" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="A48"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/TCK" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/TMS" pad="A27"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D+" pad="A46"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D-" pad="A47"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_VBUS" pad="B35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="A44"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO2" pad="A29"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO3" pad="A43"/>
<connect gate="G$1" pin="VIOHD" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="A45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="B34"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSHD" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PAD" pad="BPAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SIM3U164-B-GM">
<description>SiLabs Cortex M3 USB 
QFN40 6x6mm
SIM3U164-B-GM
Rev. 1.0, Ersan Günes, 2012 Quantitec</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM3U164-B-GM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXPOSE"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.14" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.15" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0.9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1.3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3.3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4.3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D+" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D-" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_VBUS" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VIOHD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSHD" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
