<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="40.09" x2="60.16" y2="40.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.16" y1="40.09" x2="60.16" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.16" y1="79.37" x2="-0.47" y2="79.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="79.37" x2="-0.47" y2="40.09" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="relay">
<packages>
<package name="S2XXEX">
<description>&lt;b&gt;SIP Type SSR for Medium Power Control&lt;/b&gt; SHARP&lt;p&gt;
Source: 168149-da-01-en-Solid_State_Relais_S_202_SE1_SE2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C150-084X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 8.4 x 18.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="user_elektro">
<description>mechanische Bauteile</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MKDS3/3_5,08">
<description>&lt;b&gt; Leiterplattenklemme&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
3-polig RM 2,54  &lt;p&gt; Phoenix</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="user_analog">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;Widerstand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, RM 10 mm, 0,25 W</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>Diode 100 mA / 100 V / RM 10</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varistor">
<description>&lt;b&gt;Varistors/Thermistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Block, Siemens and generic&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S10K250">
<description>&lt;b&gt;VARISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="X3" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="X4" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="K3" library="relay" package="S2XXEX" value="S202SE2"/>
<element name="K4" library="relay" package="S2XXEX" value="S202SE2"/>
<element name="X1" library="user_elektro" package="ML10" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="grün"/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="grün"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="X2" library="user_elektro" package="MKDS3/3_5,08" value=""/>
<element name="R5" library="user_analog" package="0207/10" value="47"/>
<element name="289-7064P" library="varistor" package="S10K250" value="S10K250"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C150-084X183" value="47nF/250V AC"/>
<element name="TEMPERATUR-MESSUNG" library="user_analog" package="DO35-10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="K4" pad="4"/>
<contactref element="K3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="TEMPERATUR-MESSUNG" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K4" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="X2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="289-7064P" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="289-7064P" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="TEMPERATUR-MESSUNG" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
