##################  Bericht mit Bauelementdetails  ##################

Gruppe(ANSI)      Gruppe(DIN)   
          
Familie(ANSI)     Familie(DIN)  

##################  Bauelement  ##################

Datenbankname: 	Hauptdatenbank
Familiengruppe: 	MCU
Familie: 	PIC
Name: 	PIC16F84A
Autor: 	DMN
Datum: 	September 07, 2005
Funktion: 	PIC mid-range 8 Bit Microcontroller
Thermischer Widerstand an der Verbindungsstelle: 	0.00
Thermischer Widerstand am Gehäuse: 	0.00
Wärmeverlustleistung: 	0.00
Oberer Temperaturgrenzwert: 	0.00
Min. Betriebstemperatur: 	0.00
Max. Betriebstemperatur: 	0.00
Elektrostatische Spannung: 	0.00

##################  Schaltzeichen  ##################

Schaltzeichen(ANSI)   Schaltzeichen(DIN)

##################  SPICE-Modell  ##################

Modellkennung: 	DCPUPIC
Modellhersteller: 	Microchip
Modellvorlage: 	

a%p [%tRA0?%t:r%t;RA0
+      %tRA1?%t:r%t;RA1
+      %tRA2?%t:r%t;RA2
+      %tRA3?%t:r%t;RA3
+      %tRA4T0CKI?%t:r%t;RA4T0CKI
+      %tRB0INT?%t:r%t;RB0INT
+      %tRB1?%t:r%t;RB1
+      %tRB2?%t:r%t;RB2
+      %tRB3?%t:r%t;RB3
+      %tRB4?%t:r%t;RB4
+      %tRB5?%t:r%t;RB5
+      %tRB6?%t:r%t;RB6
+      %tRB7?%t:r%t;RB7
+      %t^MCLR^?%t:d%t;^MCLR^]
+   [%tRA0?%t:d%t;RA0
+      %tRA1?%t:d%t;RA1
+      %tRA2?%t:d%t;RA2
+      %tRA3?%t:d%t;RA3
+      %tRA4T0CKI?%t:d%t;RA4T0CKI
+      %tRB0INT?%t:d%t;RB0INT
+      %tRB1?%t:d%t;RB1
+      %tRB2?%t:d%t;RB2
+      %tRB3?%t:d%t;RB3
+      %tRB4?%t:d%t;RB4
+      %tRB5?%t:d%t;RB5
+      %tRB6?%t:d%t;RB6
+      %tRB7?%t:d%t;RB7
+      %tOSC2CLKOUT?%t:d%t;OSC2CLKOUT] PIC16F84A_CPU%p
.model PIC16F84A_CPU%p  d_cpupic (rise_delay = 1.0e-9 fall_delay = 1.0e-9
+  cpu_arch_id = "picmid"
+  cpu_part_id = "microchip_pic16f84"
+  hex_file = "rom.hex"
+  input_load = 1.0e-12
+  clock_freq = <#3>
+  rom_words = <#1>
+  eeprom_bytes = <#2> )

Modelldaten: 	

**************************
**Pin order for model**
**************************
* Input Section *
* 1 - 5  Port A  
* 6 - 13 Port B
* 14     Master Reset
* Output Section *
* 15 - 19 Port A 
* 20 - 27 Port B
* 28     Osc2 Clock Out
***************************

Modell-Copyright: 	

***********************************************
*ELECTRONICS WORKBENCH MODEL FILE             *
*MODELS GENERATED BY:                         *
*(C) 1996 INTERACTIVE IMAGE TECHNOLOGIES LTD. *
*TORONTO, ONTARIO (416)977-5550.              *
***********************************************

##################  Gehäuse  ##################

Footprint: 

Gehäusetyp: 	PDIP-18
Gehäusehersteller: 	IPC-2221A/2222
Pinanzahl: 	18

Pinangaben: 	
Logisch 	Physikalisch 	Abschnitt 	Typ 	ERC-Status 	Auszutauschende Pingruppe 	Gattertauschgruppe
RA2 	1 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_OD_MCU 	Einbeziehen 	 	
RA3 	2 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_OD_MCU 	Einbeziehen 	 	
RA4T0CKI 	3 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_OD_MCU 	Einbeziehen 	 	
^MCLR^ 	4 	GRP:A 	D:INPUT:TIL_RCV 	Einbeziehen 	 	
VSS 	5 	GRP:A 	D:VSS 	Einbeziehen 	 	
RB0INT 	6 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB1 	7 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB2 	8 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB3 	9 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB4 	10 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB5 	11 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB6 	12 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
RB7 	13 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_MCU 	Einbeziehen 	 	
VDD 	14 	GRP:A 	D:VDD 	Einbeziehen 	 	
OSC2CLKOUT 	15 	GRP:A 	D:OUTPUT:TIL_DRV 	Einbeziehen 	 	
OSC1CLKIN 	16 	GRP:A 	D:NC 	Einbeziehen 	 	
RA0 	17 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_OD_MCU 	Einbeziehen 	 	
RA1 	18 	GRP:A 	D:I/O:TIL_BIDI_OD_MCU 	Einbeziehen