PCBNEW-BOARD Version 1 date Mi 27 Jun 2012 09:53:09 CEST

# Created by Pcbnew(2011-05-25)-stable

$GENERAL
encoding utf-8
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
EnabledLayers 1FFF8001
Links 71
NoConn 71
Di 34674 11174 57473 49326
Ndraw 4
Ntrack 0
Nzone 0
BoardThickness 630
Nmodule 50
Nnets 49
$EndGENERAL

$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title ""
Date "27 jun 2012"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR

$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
Layers 2
Layer[0] Rückseite signal
Layer[15] Vorderseite signal
TrackWidth 80
TrackClearence 80
ZoneClearence 200
TrackMinWidth 80
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
ViaSize 1575
ViaDrill 1102
ViaMinSize 433
ViaMinDrill 276
MicroViaSize 437
MicroViaDrill 276
MicroViasAllowed 0
MicroViaMinSize 433
MicroViaMinDrill 276
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 800
EdgeModWidth 150
TextModSize 600 600
TextModWidth 120
PadSize 1600 1600
PadDrill 1200
Pad2MaskClearance 100
AuxiliaryAxisOrg 0 0
PcbPlotParams (pcbplotparams (layerselection 3178497) (usegerberextensions true) (excludeedgelayer true) (linewidth 60) (plotframeref false) (viasonmask false) (mode 1) (useauxorigin false) (hpglpennumber 1) (hpglpenspeed 20) (hpglpendiameter 15) (hpglpenoverlay 0) (pscolor true) (psnegative false) (psa4output false) (plotreference true) (plotvalue true) (plotothertext true) (plotinvisibletext false) (padsonsilk false) (subtractmaskfromsilk false) (outputformat 1) (mirror false) (drillshape 1) (scaleselection 1) (outputdirectory ""))
$EndSETUP

$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "N-000001"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "N-000002"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "N-000003"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "N-000004"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "N-000006"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 6 "N-000008"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 7 "N-000009"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 8 "N-000010"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 9 "N-000011"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 10 "N-000012"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 11 "N-000013"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 12 "N-000014"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 13 "N-000016"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 14 "N-000017"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 15 "N-000018"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 16 "N-000019"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 17 "N-000020"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 18 "N-000022"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 19 "N-000023"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 20 "N-000024"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 21 "N-000025"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 22 "N-000029"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 23 "N-000030"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 24 "N-000031"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 25 "N-000032"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 26 "N-000033"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 27 "N-000034"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 28 "N-000036"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 29 "N-000038"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 30 "N-000040"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 31 "N-000041"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 32 "N-000042"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 33 "N-000044"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 34 "N-000045"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 35 "N-000047"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 36 "N-000049"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 37 "N-000051"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 38 "N-000054"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 39 "N-000056"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 40 "N-000057"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 41 "N-000058"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 42 "N-000059"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 43 "N-000060"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 44 "N-000061"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 45 "N-000064"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 46 "N-000065"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 47 "N-000066"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 48 "N-000068"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
Clearance 80
TrackWidth 80
ViaDia 1575
ViaDrill 1102
uViaDia 437
uViaDrill 276
AddNet ""
AddNet "N-000001"
AddNet "N-000002"
AddNet "N-000003"
AddNet "N-000004"
AddNet "N-000006"
AddNet "N-000008"
AddNet "N-000009"
AddNet "N-000010"
AddNet "N-000011"
AddNet "N-000012"
AddNet "N-000013"
AddNet "N-000014"
AddNet "N-000016"
AddNet "N-000017"
AddNet "N-000018"
AddNet "N-000019"
AddNet "N-000020"
AddNet "N-000022"
AddNet "N-000023"
AddNet "N-000024"
AddNet "N-000025"
AddNet "N-000029"
AddNet "N-000030"
AddNet "N-000031"
AddNet "N-000032"
AddNet "N-000033"
AddNet "N-000034"
AddNet "N-000036"
AddNet "N-000038"
AddNet "N-000040"
AddNet "N-000041"
AddNet "N-000042"
AddNet "N-000044"
AddNet "N-000045"
AddNet "N-000047"
AddNet "N-000049"
AddNet "N-000051"
AddNet "N-000054"
AddNet "N-000056"
AddNet "N-000057"
AddNet "N-000058"
AddNet "N-000059"
AddNet "N-000060"
AddNet "N-000061"
AddNet "N-000064"
AddNet "N-000065"
AddNet "N-000066"
AddNet "N-000068"
$EndNCLASS
$MODULE stift
Po 39500 29000 0 15 4FE8C8FC 4FE8C7E5 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7E5
AR /4FE89639
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P42"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PFI3"
$PAD
Sh "42" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "N-000040"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 25000 0 15 4FE95976 4FE8C7E9 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7E9
AR /4FE89628
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P49"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "P02"
$PAD
Sh "49" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 28 "N-000036"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 27000 0 15 4FE96B78 4FE8C7EB ~~
Li stift
Sc 4FE8C7EB
AR /4FE8963D
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P48"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "48" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 24 "N-000031"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 25000 0 15 4FE96ACE 4FE8C7ED ~~
Li stift
Sc 4FE8C7ED
AR /4FE8963C
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P47"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "47" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 41 "N-000058"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 35000 0 15 4FE96D07 4FE8C7EF ~~
Li stift
Sc 4FE8C7EF
AR /4FE8963E
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P46"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "46" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000022"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 34000 0 15 4FE96CE9 4FE8C7F1 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7F1
AR /4FE8963F
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P45"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "45" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 40 "N-000057"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 29000 0 15 4FE96BD2 4FE8C7F5 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7F5
AR /4FE8963B
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P43"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "43" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 42 "N-000059"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 24000 0 15 4FE96A8E 4FE8C7F7 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7F7
AR /4FE8962A
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P52"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "52" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "N-000041"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 30000 0 15 4FE96BFA 4FE8C7F9 ~~
Li stift
Sc 4FE8C7F9
AR /4FE89638
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P41"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "41" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 43 "N-000060"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 33000 0 15 4FE96CB3 4FE8C7FB ~~
Li stift
Sc 4FE8C7FB
AR /4FE89642
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P40"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "40" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 7 "N-000009"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 31000 0 15 4FE96C44 4FE8C7FF ~~
Li stift
Sc 4FE8C7FF
AR /4FE89641
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P38"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "38" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 23 "N-000030"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 32000 0 15 4FE96C61 4FE8C801 ~~
Li stift
Sc 4FE8C801
AR /4FE89640
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P37"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "37" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 39 "N-000056"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 39250 0 15 4FE95D24 4FE8C80B ~~
Li stift
Sc 4FE8C80B
AR /4FE89649
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P66"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "66" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "N-000024"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 40250 0 15 4FE95BDF 4FE8C80D ~~
Li stift
Sc 4FE8C80D
AR /4FE89648
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P65"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "65" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "N-000018"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 41250 0 15 4FE95D98 4FE8C811 ~~
Li stift
Sc 4FE8C811
AR /4FE89633
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P63"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "63" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 45 "N-000064"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 36000 0 15 4FE96D37 4FE8C813 ~~
Li stift
Sc 4FE8C813
AR /4FE89631
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P62"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "62" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "N-000042"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 42250 0 15 4FE95DAD 4FE8C815 ~~
Li stift
Sc 4FE8C815
AR /4FE89630
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P61"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "61" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 46 "N-000065"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 43250 0 15 4FE95C54 4FE8C817 ~~
Li stift
Sc 4FE8C817
AR /4FE89635
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P60"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "60" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000010"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 26000 0 15 4FE96B27 4FE8C819 ~~
Li stift
Sc 4FE8C819
AR /4FE8962B
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P51"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "51" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 48 "N-000068"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 44250 0 15 4FE95DF4 4FE8C81B ~~
Li stift
Sc 4FE8C81B
AR /4FE89636
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P58"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "58" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 25 "N-000032"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 45250 0 15 4FE95C9E 4FE8C81D ~~
Li stift
Sc 4FE8C81D
AR /4FE89637
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P57"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "57" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 44 "N-000061"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 21000 0 15 4FE9EACC 4FE8C81F ~~
Li stift
Sc 4FE8C81F
AR /4FE8962D
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P56"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "56" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 20000 0 15 4FE9EAC4 4FE8C823 ~~
Li stift
Sc 4FE8C823
AR /4FE8962E
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P54"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "54" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 19000 0 15 4FE96724 4FE9E9F1 ~~
Li stift
Sc 4FE9E9F1
AR /4FE8962F
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P53"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "53" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 38250 0 15 4FE9784B 4FE95B63 ~~
Li stift
Sc 4FE95B63
AR /4FE8964B
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P68"
T1 550 350 50 50 0 13 N I 21 N "PIN"
$PAD
Sh "68" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 26 "N-000033"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 17000 0 15 4FEAB9B4 4FE8C829 ~~
Li stift
Sc 4FE8C829
AR /4FE895FB
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P8"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "8" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000008"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 27000 0 15 4FE96B54 4FE8C82B ~~
Li stift
Sc 4FE8C82B
AR /4FE89607
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P16"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "16" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 16 "N-000019"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 28000 0 15 4FE96B96 4FE8C835 ~~
Li stift
Sc 4FE8C835
AR /4FE89609
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P11"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "11" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000017"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 28000 0 15 4FE96BB2 4FE8C837 ~~
Li stift
Sc 4FE8C837
AR /4FE8960B
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P10"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "10" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000016"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 24000 0 15 4FE96AA2 4FE8C83B ~~
Li stift
Sc 4FE8C83B
AR /4FE89627
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P17"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "17" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 21 "N-000025"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 30000 0 15 4FE96C10 4FE8C83F ~~
Li stift
Sc 4FE8C83F
AR /4FE895FC
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P6"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "6" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000006"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 31000 0 15 4FE96C28 4FE8C841 ~~
Li stift
Sc 4FE8C841
AR /4FE895FD
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P5"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "5" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "N-000001"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 32000 0 15 4FE96C7B 4FE8C845 ~~
Li stift
Sc 4FE8C845
AR /4FE895EF
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P3"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "3" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000004"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 33000 0 15 4FE96C94 4FE8C847 ~~
Li stift
Sc 4FE8C847
AR /4FE895DF
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P2"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "2" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "N-000003"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 34000 0 15 4FE96CD4 4FE8C849 ~~
Li stift
Sc 4FE8C849
AR /4FE895A7
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P1"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "1" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "N-000002"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 44250 0 15 4FE95C84 4FE8C84B ~~
Li stift
Sc 4FE8C84B
AR /4FE89618
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P25"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "25" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 38 "N-000054"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 39250 0 15 4FE95BBC 4FE8C84D ~~
Li stift
Sc 4FE8C84D
AR /4FE89647
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P33"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "33" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 34 "N-000045"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 40250 0 15 4FE95D69 4FE8C851 ~~
Li stift
Sc 4FE8C851
AR /4FE8961C
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P31"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "31" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "N-000014"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 41250 0 15 4FE95C18 4FE8C853 ~~
Li stift
Sc 4FE8C853
AR /4FE8961E
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P30"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "30" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000013"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 42250 0 15 4FE95C32 4FE8C857 ~~
Li stift
Sc 4FE8C857
AR /4FE8961A
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P28"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "28" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 22 "N-000029"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 43250 0 15 4FE95DCE 4FE8C85B ~~
Li stift
Sc 4FE8C85B
AR /4FE89619
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P26"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "26" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000020"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 38250 0 15 4FE9703C 4FE8C85D ~~
Li stift
Sc 4FE8C85D
AR /4FE89646
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P34"
T1 550 350 50 50 0 13 N I 21 N "PIN"
$PAD
Sh "34" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 36 "N-000049"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 45250 0 15 4FE95E14 4FE8C861 ~~
Li stift
Sc 4FE8C861
AR /4FE89623
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P23"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "23" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000044"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 23000 0 15 4FE96A72 4FE8C863 ~~
Li stift
Sc 4FE8C863
AR /4FE89621
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P22"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "22" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "N-000038"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 23000 0 15 4FE96A7F 4FE8C865 ~~
Li stift
Sc 4FE8C865
AR /4FE89620
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P21"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "21" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000012"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 39500 35000 0 15 4FE96D21 4FE8C867 ~~
Li stift
Sc 4FE8C867
AR /4FE89625
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P20"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "20" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000011"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE stift
Po 38500 26000 0 15 4FE96AF9 4FE8C869 ~~
Li stift
Sc 4FE8C869
AR /4FE89624
Op 0 0 0
T0 550 -250 50 50 0 13 N V 21 N "P19"
T1 550 350 50 50 0 13 N V 21 N "PIN"
$PAD
Sh "19" C 669 669 0 0 0
Dr 394 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000034"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  stift
$MODULE VHDCI_connector
Po 48000 26000 0 15 4FEAB484 4FE9E9B7 ~~
Li VHDCI_connector
Sc 4FE9E9B7
AR /4FE89596
Op 0 0 0
T0 6000 -7000 600 600 0 120 N I 21 N "CONN1"
T1 7000 -10000 600 600 0 120 N I 21 N "CONN_68"
$PAD
Sh "34" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 36 "N-000049"
Po 0 8000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "32" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 7000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "33" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 34 "N-000045"
Po 750 7500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "31" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "N-000014"
Po 750 6500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "30" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000013"
Po 0 6000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "29" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 5500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "28" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 22 "N-000029"
Po 0 5000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "27" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 4500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "26" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000020"
Po 0 4000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "25" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 38 "N-000054"
Po 750 3500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "24" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 3000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "23" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000044"
Po 750 2500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "22" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "N-000038"
Po 0 2000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "21" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000012"
Po 750 1500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "20" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000011"
Po 0 1000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "19" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000034"
Po 750 500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "18" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "17" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 21 "N-000025"
Po 750 -500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 16 "N-000019"
Po 0 -1000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 -1500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 35 "N-000047"
Po 0 -2000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 -2500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 -3000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000017"
Po 750 -3500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000016"
Po 0 -4000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 -4500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000008"
Po 0 -5000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 750 -5500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000006"
Po 0 -6000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "N-000001"
Po 750 -6500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 -7000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000004"
Po 750 -7500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "N-000003"
Po 0 -8000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "N-000002"
Po 750 -8500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "68" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 26 "N-000033"
Po 1500 8000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "67" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 7500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "66" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "N-000024"
Po 1500 7000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "65" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "N-000018"
Po 2250 6500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "64" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 6000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "63" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 45 "N-000064"
Po 2250 5500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "62" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "N-000042"
Po 1500 5000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "61" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 46 "N-000065"
Po 2250 4500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "60" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000010"
Po 1500 4000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "59" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 3500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "58" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 25 "N-000032"
Po 1500 3000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "57" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 44 "N-000061"
Po 2250 2500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "56" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 19 "N-000023"
Po 1500 2000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "55" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 1500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "54" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 37 "N-000051"
Po 1500 1000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "53" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "52" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00C0FFFF
Ne 31 "N-000041"
Po 1500 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "51" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 48 "N-000068"
Po 2250 -500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "50" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 -1000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "49" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 28 "N-000036"
Po 2250 -1500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "48" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 24 "N-000031"
Po 1500 -2000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "47" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 41 "N-000058"
Po 2250 -2500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "46" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000022"
Po 1500 -3000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "45" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 40 "N-000057"
Po 2250 -3500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "44" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 -4000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "43" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 42 "N-000059"
Po 2250 -4500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "42" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "N-000040"
Po 1500 -5000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "41" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 43 "N-000060"
Po 2250 -5500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "40" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 7 "N-000009"
Po 1500 -6000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "39" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 -6500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "38" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 23 "N-000030"
Po 1500 -7000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "37" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 39 "N-000056"
Po 2250 -7500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "36" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 -8000
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "35" C 515 515 0 0 0
Dr 358 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 2250 -8500
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "0" C 1575 1575 0 0 0
Dr 1102 0 0
At STD N 00C0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 11394
.SolderMask 80
$EndPAD
$PAD
Sh "0" C 1575 1575 0 0 0
Dr 1102 0 0
At STD N 00F0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 1500 -11393
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  VHDCI_connector
$MODULE 1pin
Po 36500 13000 0 15 4FEABBBA 4FE9E344 ~~
Li 1pin
Cd module 1 pin (ou trou mecanique de percage)
Kw DEV
Sc 4FE9E344
AR 1pin
Op 0 0 0
T0 0 -1200 400 400 0 100 N I 21 N "1PIN"
T1 0 1100 400 400 0 100 N I 21 N "P***"
DC 0 0 0 -900 150 21
$PAD
Sh "1" C 1600 1600 0 0 0
Dr 1200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  1pin
$MODULE 1pin
Po 36500 47500 0 15 4FEABBC2 4FE9E362 ~~
Li 1pin
Cd module 1 pin (ou trou mecanique de percage)
Kw DEV
Sc 4FE9E362
AR 1pin
Op 0 0 0
T0 0 -1200 400 400 0 100 N I 21 N "2PIN"
T1 0 1100 400 400 0 100 N I 21 N "P***"
DC 0 0 0 -900 150 21
$PAD
Sh "2" C 1600 1600 0 0 0
Dr 1200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 47 "N-000066"
Po 0 0
.SolderMask 80
$EndPAD
$EndMODULE  1pin
$DRAWSEGMENT
Po 0 34750 49250 34750 11250 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 51250 49250 34750 49250 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 51250 11250 51250 49250 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 34750 11250 51250 11250 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$TRACK
$EndTRACK
$ZONE
$EndZONE
$EndBOARD
