<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="0" x2="47.93" y2="48.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="48.25" x2="0" y2="48.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.25" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>D17888</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML20">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="C1702-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wago-250er">
<packages>
<package name="WAGO250-408">
<description>Wago 205-408</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<description>&lt;b&gt;Generic Resistor Networks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RN-9">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X9" library="con-wago-500" package="W237-102" value="EIB">
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="uln-udn" package="DIL18" value="ULN2803">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E5-10,5" value="220µ/63V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="con-harting-ml" package="ML20" value="JP1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="Vext">
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="wago-250er" package="WAGO250-408" value="WAGO205-408"/>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-9" value="5,6k">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="PWL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP4" value="I2C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="C1702-15" value="P6KE39A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="2,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="IO1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO3">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="IO8">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+EIB">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="CTRL">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
