<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="2.54" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="46.99" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="46.99" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="24.765" y="24.765" drill="15"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="49.53" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="-0.02" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="49.53" x2="49.53" y2="-0.02" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-2,5">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="M1" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P1" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M2" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P2" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M3" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P3" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M4" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P4" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M5" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P5" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M6" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P6" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M7" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P7" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M8" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P8" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M9" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P9" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M10" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P10" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M11" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P11" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M12" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P12" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M13" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P13" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M14" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P14" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M15" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P15" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M16" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P16" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M17" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P17" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M18" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P18" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M19" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P19" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M20" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P20" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M21" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P21" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M22" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P22" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M23" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P23" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="M24" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
<element name="P24" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PLUS">
<contactref element="P12" pad="1"/>
<contactref element="P11" pad="1"/>
<contactref element="P10" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
<contactref element="P7" pad="1"/>
<contactref element="P19" pad="1"/>
<contactref element="P20" pad="1"/>
<contactref element="P21" pad="1"/>
<contactref element="P22" pad="1"/>
<contactref element="P23" pad="1"/>
<contactref element="P24" pad="1"/>
<contactref element="P18" pad="1"/>
<contactref element="P17" pad="1"/>
<contactref element="P16" pad="1"/>
<contactref element="P15" pad="1"/>
<contactref element="P14" pad="1"/>
<contactref element="P13" pad="1"/>
<contactref element="P6" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MINUS">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="1"/>
<contactref element="M4" pad="1"/>
<contactref element="M5" pad="1"/>
<contactref element="M6" pad="1"/>
<contactref element="M7" pad="1"/>
<contactref element="M8" pad="1"/>
<contactref element="M9" pad="1"/>
<contactref element="M10" pad="1"/>
<contactref element="M11" pad="1"/>
<contactref element="M12" pad="1"/>
<contactref element="M13" pad="1"/>
<contactref element="M14" pad="1"/>
<contactref element="M15" pad="1"/>
<contactref element="M16" pad="1"/>
<contactref element="M17" pad="1"/>
<contactref element="M18" pad="1"/>
<contactref element="M19" pad="1"/>
<contactref element="M20" pad="1"/>
<contactref element="M21" pad="1"/>
<contactref element="M22" pad="1"/>
<contactref element="M23" pad="1"/>
<contactref element="M24" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
