<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-6.73" x2="74.6" y2="-6.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.6" y1="-6.73" x2="74.6" y2="93.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.6" y1="93.35" x2="0" y2="93.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="93.35" x2="0" y2="-6.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.28" y1="-7.08" x2="175.28" y2="-7.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.28" y1="-7.08" x2="175.28" y2="93.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.28" y1="93.27" x2="75.28" y2="93.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="RTRIM3339P">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; BOURNS&lt;p&gt;
Cermet MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-tycoelectronics">
<packages>
<package name="RJ45-SHIELD2">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; Shield Type 2&lt;p&gt;
For all RJ45 L, LC, LCT and X Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-stocko">
<packages>
<package name="MKS1854-6-0-404">
<description>&lt;b&gt;Serie MKS 1850&lt;/b&gt; Lötstifte In-line, Raster 2.5 mm, Stiftwannen, stehend, mit Rastlasche&lt;p&gt;
Source: http://www.stocko.de/de/index.php?seite=ka_rfk2_mks1850.html&amp;rubrik=Katalog+-+RFK+2&lt;br&gt;
rfk_1850.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Eigene">
<packages>
<package name="KNITTERSWITCH">
</package>
<package name="FEDERTZGJKENNE">
</package>
<package name="HF115F">
</package>
<package name="TO247">
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<packages>
<package name="SHK20Q">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, E1207 Buerklin 46G6061</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-035X075" value="10nF"/>
<element name="X1" library="con-tycoelectronics" package="RJ45-SHIELD2" value="RJ45-8LCT2-B"/>
<element name="R6" library="rcl" package="RTRIM3339P" value="5k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="X2" library="con-stocko" package="MKS1854-6-0-404" value="MKS1854-6-0-404"/>
<element name="X3" library="con-stocko" package="MKS1854-6-0-404" value="MKS1854-6-0-404"/>
<element name="-S1" library="Eigene" package="KNITTERSWITCH" value="KNITTERSWITCH"/>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="78LXX" value="TL7805"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C075-032X103" value="100nF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-8,5" value="220uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-035X075" value="10nF"/>
<element name="X4" library="con-tycoelectronics" package="RJ45-SHIELD2" value="RJ45-8LCT2-B"/>
<element name="R8" library="rcl" package="RTRIM3339P" value="5k"/>
<element name="-X2" library="Eigene" package="FEDERTZGJKENNE" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/12" value="22k"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="T4" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="Q1" library="Eigene" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="Q2" library="Eigene" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="Q3" library="Eigene" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="Q4" library="Eigene" package="HF115F" value="HF115F"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="R13" library="Eigene" package="TO247" value="DIODE"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO41Z10" value="15V"/>
<element name="F1" library="fuse" package="SHK20Q" value=""/>
<element name="X5" library="con-stocko" package="MKS1854-6-0-404" value="MKS1854-6-0-404"/>
<element name="X6" library="con-stocko" package="MKS1854-6-0-404" value="MKS1854-6-0-404"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E5-8,5" value="220uF"/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO220V" value="7812TV"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="S4"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="S3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="-S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="-S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="-S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="-S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="-S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="-S1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="+5V1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="OUT"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="S4"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC3" pad="IN"/>
<contactref element="Q1" pad="12"/>
<contactref element="Q3" pad="12"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="K"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="12"/>
<contactref element="Q4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X4" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="14"/>
<contactref element="Q3" pad="14"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="GND"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="-X2" pad="P$2"/>
<contactref element="Q2" pad="14"/>
<contactref element="Q4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="A1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="A2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="11"/>
<contactref element="-X2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="11"/>
<contactref element="-X2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="-X2" pad="P$6"/>
<contactref element="Q4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R13" pad="A"/>
<contactref element="F1" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="-X2" pad="P$1"/>
<contactref element="F1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="11"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="-X2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$63">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="A1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="Q1" pad="A1"/>
<contactref element="Q2" pad="A2"/>
<contactref element="Q3" pad="A1"/>
<contactref element="Q4" pad="A2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="A2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$74">
</signal>
<signal name="N$75">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$77">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
<signal name="N$79">
</signal>
<signal name="N$80">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
