<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="STM32F407_LQFP176">
<description>LQFP176 Package für STM32F4xx</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32F407_LQFP176">
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="PI8"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14/OSC32_IN"/>
<pin name="PC15/OSC32_OUT"/>
<pin name="PI9"/>
<pin name="PI10"/>
<pin name="PI11"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="VSS_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_1" direction="pwr"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PF7"/>
<pin name="PF8"/>
<pin name="PF9"/>
<pin name="PF10"/>
<pin name="PH0/OSC_IN"/>
<pin name="PH1/OSC_OUT"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VREF+" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="PA0/WKUP"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH3"/>
<pin name="PH4"/>
<pin name="PH5"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS_4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2/BOOT_1"/>
<pin name="PF11"/>
<pin name="PF12"/>
<pin name="VSS_5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="PF13"/>
<pin name="PF14"/>
<pin name="PF15"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="PE8"/>
<pin name="PE9"/>
<pin name="VSS_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="PE10"/>
<pin name="PE11"/>
<pin name="PE12"/>
<pin name="PE13"/>
<pin name="PE14"/>
<pin name="PE15"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VCAP_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="PH6"/>
<pin name="PH7"/>
<pin name="PH8"/>
<pin name="PH9"/>
<pin name="PH10"/>
<pin name="PH11"/>
<pin name="PH12"/>
<pin name="VSS_7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_7" direction="pwr"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PD8"/>
<pin name="PD9"/>
<pin name="PD10"/>
<pin name="PD11"/>
<pin name="PD12"/>
<pin name="PD13"/>
<pin name="VSS_8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_8" direction="pwr"/>
<pin name="PD14"/>
<pin name="PD15"/>
<pin name="PG2"/>
<pin name="PG3"/>
<pin name="PG4"/>
<pin name="PG5"/>
<pin name="PG6"/>
<pin name="PG7"/>
<pin name="PG8"/>
<pin name="VSS_9" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_9" direction="pwr"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VCAP_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_10" direction="pwr"/>
<pin name="PH13"/>
<pin name="PH14"/>
<pin name="PH15"/>
<pin name="PI0"/>
<pin name="PI1"/>
<pin name="PI2"/>
<pin name="PI3"/>
<pin name="VSS_11" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_11" direction="pwr"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="VSS_12" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_12" direction="pwr"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PG9"/>
<pin name="PG10"/>
<pin name="PG11"/>
<pin name="PG12"/>
<pin name="PG13"/>
<pin name="PG14"/>
<pin name="VSS_13" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_13" direction="pwr"/>
<pin name="PG15"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT_0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PDR_ON"/>
<pin name="VDD_14" direction="pwr"/>
<pin name="PI4"/>
<pin name="PI5"/>
<pin name="PI6"/>
<pin name="PI7"/>
</symbol>
<symbol name="STM32F4_A">
<pin name="PI2"/>
<pin name="PI3"/>
<pin name="VSS_11" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_11" direction="pwr"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="VSS_12" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_12" direction="pwr"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PG9"/>
<pin name="PG10"/>
<pin name="PG11"/>
<pin name="PG12"/>
<pin name="PG13"/>
<pin name="PG14"/>
<pin name="VSS_13" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_13" direction="pwr"/>
<pin name="PG15"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT_0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PDR_ON"/>
<pin name="VDD_14" direction="pwr"/>
<pin name="PI4"/>
<pin name="PI5"/>
<pin name="PI6"/>
<pin name="PI7"/>
</symbol>
<symbol name="STM32F4_B">
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="PI8"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14/OSC32_IN"/>
<pin name="PC15/OSC32_OUT"/>
<pin name="PI9"/>
<pin name="PI10"/>
<pin name="PI11"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="VSS_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_1" direction="pwr"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PF7"/>
<pin name="PF8"/>
<pin name="PF9"/>
<pin name="PF10"/>
<pin name="PH0/OSC_IN"/>
<pin name="PH1/OSC_OUT"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VREF+" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="PA0/WKUP"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH3"/>
</symbol>
<symbol name="STM32F4_C">
<pin name="PH4"/>
<pin name="PH5"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS_4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2/BOOT_1"/>
<pin name="PF11"/>
<pin name="PF12"/>
<pin name="VSS_5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="PF13"/>
<pin name="PF14"/>
<pin name="PF15"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="PE8"/>
<pin name="PE9"/>
<pin name="VSS_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="PE10"/>
<pin name="PE11"/>
<pin name="PE12"/>
<pin name="PE13"/>
<pin name="PE14"/>
<pin name="PE15"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VCAP_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="PH6"/>
<pin name="PH7"/>
<pin name="PH8"/>
<pin name="PH9"/>
<pin name="PH10"/>
<pin name="PH11"/>
</symbol>
<symbol name="STM32F4_D">
<pin name="PH12"/>
<pin name="VSS_7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_7" direction="pwr"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PD8"/>
<pin name="PD9"/>
<pin name="PD10"/>
<pin name="PD11"/>
<pin name="PD12"/>
<pin name="PD13"/>
<pin name="VSS_8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_8" direction="pwr"/>
<pin name="PD14"/>
<pin name="PD15"/>
<pin name="PG2"/>
<pin name="PG3"/>
<pin name="PG4"/>
<pin name="PG5"/>
<pin name="PG6"/>
<pin name="PG7"/>
<pin name="PG8"/>
<pin name="VSS_9" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_9" direction="pwr"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VCAP_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_10" direction="pwr"/>
<pin name="PH13"/>
<pin name="PH14"/>
<pin name="PH15"/>
<pin name="PI0"/>
<pin name="PI1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32F407_LQFP176" prefix="IC_">
<description>STM32F407 in LQFP176 Package, 176 Pin
Microcontroller (MCU) ARM Cortex M4 1024kB FLASH 168 Mhz 192kB SRAM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STM32F4_A"/>
<gate name="G$2" symbol="STM32F4_B"/>
<gate name="G$3" symbol="STM32F4_C"/>
<gate name="G$4" symbol="STM32F4_D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STM32F407_LQFP176">
<technologies>
<technology name="LQFP"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
