<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO32W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MO-119AB</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AT90PWM3B">
<pin name="PE1(OC0B/XTAL1)"/>
<pin name="PE2(ADC0/XTAL2)"/>
<pin name="(ACMP0)PD7"/>
<pin name="(ADC3/ACMPM/INT0)PD6"/>
<pin name="(ADC2/ACMP2)PD5"/>
<pin name="(ADC1/RXD/DALI/ICP1A/SCK_A)PD4"/>
<pin name="(TXD/DALI/OC0A/SS/MOSI_A)PD3"/>
<pin name="(PSCIN2/OC1A/MISO_A)PD2"/>
<pin name="(PSCIN0/CLKO)PD1"/>
<pin name="(PSCOUT00/XCK/SS_A)PD0"/>
<pin name="(D2A)PC7"/>
<pin name="(ADC10/ACMP1)PC6"/>
<pin name="(ADC9/AMP1+)PC5"/>
<pin name="(ADC8(AMP1-)PC4"/>
<pin name="(T1/PSCOUT23)PC3"/>
<pin name="(T0/PSCOUT22)PC2"/>
<pin name="(PSCIN1/OC1B)PC1"/>
<pin name="(INT3/PSCOUT10)PC0"/>
<pin name="(ADC4/PSCOUT01/SCK)PB7"/>
<pin name="(ADC7/PSCOUT11/ICP1B)PB6"/>
<pin name="(ADC6/INT2)PB5"/>
<pin name="(AMP0+)PB4"/>
<pin name="(AMP0-)PB3"/>
<pin name="(ADC5/INT1)PB2"/>
<pin name="(MOSI/PSCOUT21)PB1"/>
<pin name="(MISO/PSCOUT20)PB0"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PE0(/RESET/OCD)" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AT90PWM3B" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT90PWM3B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO32W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(ACMP0)PD7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1/RXD/DALI/ICP1A/SCK_A)PD4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC10/ACMP1)PC6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2/ACMP2)PD5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3/ACMPM/INT0)PD6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4/PSCOUT01/SCK)PB7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5/INT1)PB2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6/INT2)PB5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7/PSCOUT11/ICP1B)PB6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC8(AMP1-)PC4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC9/AMP1+)PC5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="(AMP0+)PB4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(AMP0-)PB3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(D2A)PC7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT3/PSCOUT10)PC0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(MISO/PSCOUT20)PB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(MOSI/PSCOUT21)PB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(PSCIN0/CLKO)PD1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(PSCIN1/OC1B)PC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(PSCIN2/OC1A/MISO_A)PD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(PSCOUT00/XCK/SS_A)PD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/PSCOUT22)PC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1/PSCOUT23)PC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD/DALI/OC0A/SS/MOSI_A)PD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0(/RESET/OCD)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1(OC0B/XTAL1)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2(ADC0/XTAL2)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
