<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="58.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="58.42" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>44</text>
<text>^ TSOP Pin 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-5v">
<packages>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;b&gt;48-Pin TSOP&lt;/b&gt; OCPL Type 1 (WC Package Code)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/flash/nand/4gb_nand_m40a.pdf</description>
</package>
<package name="DIL44">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-5v" package="TSOP48" value="29F800N"/>
<element name="IC2" library="memory-5v" package="DIL44" value="29F800F"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="42"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="41"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="44"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="IC2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
