<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-3E">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D-PAK_TO252AA">
<description>&lt;b&gt;D-Pak (TO-252AA) Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305pbf.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X6" library="con-wago-508" package="W237-3E" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W237-132" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IPD042P03L3G"/>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRLR7843"/>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IPD042P03L3G"/>
<element name="Q4" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRLR7843"/>
<element name="Q5" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IPD042P03L3G"/>
<element name="Q6" library="transistor-power" package="D-PAK_TO252AA" value="IRLR7843"/>
</elements>
<signals>
<signal name="U">
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="4"/>
<contactref element="Q4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="W">
<contactref element="Q5" pad="4"/>
<contactref element="Q6" pad="4"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
