<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SK409">
</package>
<package name="AZ962">
</package>
<package name="SMD_2X2,5">
</package>
<package name="RFM12_2.0MM">
</package>
<package name="43.41.7">
</package>
<package name="SOP18">
</package>
<package name="TASTER_ALT">
</package>
<package name="STECKDOSE_KOPP">
</package>
<package name="SMD_QUARZ_5X3.2MM">
</package>
<package name="SD_SLOT_POLLIN">
</package>
<package name="USB_TYP-B">
</package>
<package name="USB_TYP-MINI-B">
</package>
<package name="DIODE_SUBSMA">
</package>
<package name="STECKBRETT_1">
</package>
<package name="SMTU1225-LF">
</package>
<package name="TRJ0011BA">
</package>
<package name="SRB-RELAY">
</package>
<package name="TC1602E-01">
</package>
<package name="KS-E">
</package>
<package name="MAN8940">
</package>
<package name="UI39/21">
</package>
<package name="3700/2200">
</package>
<package name="MR**-AP*03**">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HEATSINK_SK409">
</symbol>
<symbol name="AZ962">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
</symbol>
<symbol name="SMD_QUARZ">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="43.41.7">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="12"/>
<pin name="11"/>
<pin name="14"/>
</symbol>
<symbol name="ULN2803">
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="IN5"/>
<pin name="IN6"/>
<pin name="IN7"/>
<pin name="IN8"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="OUT8"/>
<pin name="OUT7"/>
<pin name="OUT6"/>
<pin name="OUT5"/>
<pin name="OUT4"/>
<pin name="OUT3"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="OUT1"/>
</symbol>
<symbol name="TASTER_ALT">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="STECKDOSE_KOPP">
<pin name="L1-1"/>
<pin name="L1-2"/>
<pin name="PE-1"/>
<pin name="PE-2"/>
<pin name="N-1"/>
<pin name="N-2"/>
</symbol>
<symbol name="SD_KARTE">
<pin name="DAT1"/>
<pin name="DAT0(MISO)"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="CLK(SCK)"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="CMD(MOSI)"/>
<pin name="DAT3(SS)"/>
<pin name="DAT2"/>
<pin name="CARD"/>
<pin name="R/W"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="USB_TYP-B">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND1"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA1284P_1">
<pin name="(XCK0/T0/PCINT8)PB0"/>
<pin name="(CLKO/T1/PCINT9)PB1"/>
<pin name="(INT2/AIN0/PCINT10)PB2"/>
<pin name="(OC0A/AIN1/PCINT11)PB3"/>
<pin name="(OC0B/!SS!/PCINT12)PB4"/>
<pin name="(MOSI/PCINT13)PB5"/>
<pin name="(MISO/PCINT14)PB6"/>
<pin name="(SCK/PCINT15)PB7"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="(RXD0/PCINT24)PD0"/>
<pin name="(TXD0/PCINT25)PD1"/>
<pin name="(RXD1/INT0/PCINT26)PD2"/>
<pin name="(TXD1/INT1/PCINT27)PD3"/>
<pin name="(XCK1/OC1B/PCINT28)PD4"/>
<pin name="(OC1A/PCINT29)PD5"/>
<pin name="(OC2B/ICP/PCINT30)PD6"/>
<pin name="(OC2A/PCINT31)PD7"/>
<pin name="(SCL/PCINT16)PC0"/>
<pin name="(SDA/PCINT17)PC1"/>
<pin name="(TCK/PCINT18)PC2"/>
<pin name="(TMS/PCINT19)PC3"/>
<pin name="(TDO/PCINT20)PC4"/>
<pin name="(TDI/PCINT21)PC5"/>
<pin name="(TOSC1/PCINT22)PC6"/>
<pin name="(TOSC2/PCINT23)PC7"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pwr"/>
<pin name="(ADC7/PCINT7)PA7"/>
<pin name="(ADC6/PCINT6)PA6"/>
<pin name="(ADC5/PCINT5)PA5"/>
<pin name="(ADC4/PCINT4)PA4"/>
<pin name="(ADC3/PCINT3)PA3"/>
<pin name="(ADC2/PCINT2)PA2"/>
<pin name="(ADC1/PCINT1)PA1"/>
<pin name="(ADC0/PCINT0)PA0"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="USB_TYP-MINI-B">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BATTERIE">
<pin name="-"/>
<pin name="+"/>
</symbol>
<symbol name="ETHERNET">
</symbol>
<symbol name="TRJ0011">
<pin name="TD+"/>
<pin name="CT"/>
<pin name="TD-"/>
<pin name="RD+"/>
<pin name="CT1"/>
<pin name="RD-"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GROUND/CHS"/>
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="SHIELD1"/>
<pin name="SHIELD"/>
</symbol>
<symbol name="RELAIS_SCHLIESSER">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="LCD-DISPLAY">
<pin name="VCC"/>
<pin name="V0"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="R/W"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="K1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="K2"/>
<pin name="K3"/>
<pin name="K4"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
</symbol>
<symbol name="0,8&quot;-7-SEG">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="D"/>
<pin name="E"/>
<pin name="F"/>
<pin name="G"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="K1"/>
<pin name="K2"/>
<pin name="K3"/>
<pin name="K4"/>
<pin name="E'"/>
</symbol>
<symbol name="TRANSFORMATOR_2/2">
<pin name="1"/>
<pin name="4"/>
<pin name="6"/>
<pin name="9"/>
<pin name="12"/>
<pin name="14"/>
<pin name="17"/>
<pin name="19"/>
</symbol>
<symbol name="B2C">
<pin name="P$-"/>
<pin name="P$+"/>
<pin name="P$~1"/>
<pin name="P$~2"/>
</symbol>
<symbol name="MICROSD_KARTE">
<pin name="DAT2"/>
<pin name="CD/SS"/>
<pin name="CMD/MOSI"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="CLK/SCK"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DAT0/MISO"/>
<pin name="DAT1"/>
<pin name="CARD_D"/>
<pin name="SHD1"/>
<pin name="SHD2"/>
<pin name="SHD3"/>
<pin name="SHD4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HEATSINK_1" prefix="KK">
<description>Kühlkörper SK 409</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEATSINK_SK409"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SK409">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZETTLER_AZ962">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AZ962"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AZ962">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD_QUARZ_1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD_QUARZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD_2X2,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="GND2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FINDER_43.41.7">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="43.41.7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="43.41.7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TASTER_ALT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TASTER_ALT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TASTER_ALT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STECKDOSE_KOPP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STECKDOSE_KOPP"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD_QUARZ_3.2X5MM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD_QUARZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD_QUARZ_5X3.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="PAD1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="PAD3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="PAD2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="PAD4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SD_CARD_POLLIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SD_KARTE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SD_SLOT_POLLIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CARD" pad="CD"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK(SCK)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD(MOSI)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="SC"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0(MISO)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT3(SS)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="WP"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_TYP-B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_TYP-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_TYP-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="PIN1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="PIN2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="PIN3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="PIN4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_TYP-MINI-B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_TYP-MINI-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_TYP-MINI-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIODE_SUBSMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CR1225">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BATTERIE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMTU1225-LF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="2"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45">
<description>TRJ0011BA von TRXCOM</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRJ0011"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRJ0011BA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GROUND/CHS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RD+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RD-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="SHIELD"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD1" pad="SHIELD1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="J" value="TRJ0011"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRB-S-112DM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAIS_SCHLIESSER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SRB-RELAY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-DISPLAY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TC1602E-01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="K3" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="K4" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CR1220">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BATTERIE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KS-E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="P$+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="P$-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAN8940">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="0,8&quot;-7-SEG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MAN8940">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="DP"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="E'" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="F"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="CC1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="CC2"/>
<connect gate="G$1" pin="K3" pad="CC3"/>
<connect gate="G$1" pin="K4" pad="CC4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRANSFORMATOR_WEISS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSFORMATOR_2/2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UI39/21">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B40C3700/2200">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B2C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="3700/2200">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$+" pad="P$+"/>
<connect gate="G$1" pin="P$-" pad="P$-"/>
<connect gate="G$1" pin="P$~1" pad="P$~1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$~2" pad="P$~2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICROSD_CARD_POLLIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICROSD_KARTE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MR**-AP*03**">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CARD_D" pad="CARD_DETECTION"/>
<connect gate="G$1" pin="CD/SS" pad="DAT3/CS"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/SCK" pad="CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD/MOSI" pad="CMD"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT0/MISO" pad="DAT0"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT1" pad="DAT1"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT2" pad="DAT2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD1" pad="SHD_1"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD2" pad="SHD_2"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD3" pad="SHD_3"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD4" pad="SHD_4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
