<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="0" x2="44.43" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="66.98" x2="0" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="66.98" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="2X20SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="2X20SMD" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="2X20SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="JP2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="28"/>
<contactref element="JP2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="JP2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="32"/>
<contactref element="JP2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="34"/>
<contactref element="JP2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="36"/>
<contactref element="JP2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="38"/>
<contactref element="JP2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP1" pad="40"/>
<contactref element="JP2" pad="39"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
