<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25" x2="0" y2="48.73" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.73" x2="1.27" y2="50" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="50" x2="25" y2="50" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="50" x2="48.73" y2="50" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="48.73" y1="50" x2="50" y2="48.73" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50" y1="48.73" x2="50" y2="26.905" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="26.905" x2="50" y2="1.27" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="1.27" x2="48.73" y2="0" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.73" y1="0" x2="25" y2="0" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="0" x2="1.27" y2="0" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0" y2="1.27" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="25" width="0.01" layer="20"/>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>Chan 1</text>
<text>Chan 2</text>
<text>Chan 3</text>
<text>Chan 4</text>
<text>GND</text>
<text>Vin</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="uln-udn">
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
<element name="IC2" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="S$103">
</signal>
<signal name="S$104">
</signal>
<signal name="S$114">
</signal>
<signal name="S$115">
</signal>
<signal name="S$116">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
