<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="56.515" x2="50.145" y2="56.515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.145" y1="56.515" x2="50.145" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.145" y1="100" x2="0.635" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="100" x2="0.635" y2="56.515" width="0" layer="20"/>
<text>S C O M</text>
<text>V e r t e i l e r</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-tycoelectronics">
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RJ11-NO_SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Platinensammler">
<packages>
<package name="LAYER_MARKINGS">
<description>Lagenmarkierungen für Leiterplattenproduktion</description>
</package>
<package name="LP_NUMBER_SILK_TOP">
<description>Platzhalter für Layoutnummer im Bestückungsdruck der Oberseite</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="J2" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="J3" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="J4" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="J5" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="J6" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-6L-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="50F1358"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-6L-S"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654827"/>
</element>
<element name="U$1" library="Platinensammler" package="LAYER_MARKINGS" value=""/>
<element name="U$2" library="Platinensammler" package="LP_NUMBER_SILK_TOP" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
