(module Fuseholder5x20_horiz_open_universal_Type-III_RevC_Date24Feb2011 (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (descr "Fuseholder, 5x20, open, horizontal, Type-III, universal, inline, lateral,")
  (tags "Fuseholder, 5x20, open, horizontal, Type-III, universal, inline, lateral, Sicherungshalter, offen,")
  (fp_text reference F1 (at 0 -0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSE_REVE_DATE15JUN2010 (at 2.54 6.35) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.62064 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.70064 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.6181 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.6981 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.16064 18.56) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.16064 23.64) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.1581 18.56) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.1581 23.64) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
)
