(module Capacitor7x2.5RM5 (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (descr "Capacitor 7mm x 2,5mm RM 5mm")
  (tags "Capacitor Kondensator")
  (fp_text reference C1 (at -1.79832 -2.90068) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 470nF/RM5 (at 1.27 3.81) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
 (pad 2 thru_hole circle (at 5.62064 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.70064 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.6181 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.6981 21.1) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.16064 18.56) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.16064 23.64) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.1581 18.56) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.1581 23.64) (size 2.3495 2.3495) (drill 1.34874)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
)
