<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="89.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.51" y1="0" x2="89.51" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.51" y1="59.69" x2="0" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>F</text>
<text>spauli</text>
</plain>
<libraries>
<library name="IC-com">
<packages>
<package name="DIL20">
</package>
<package name="DIL22-04">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C">
<packages>
<package name="024X044/020">
</package>
<package name="POL-D040/008">
</package>
<package name="024X044/010">
</package>
<package name="POL-D080/014">
</package>
</packages>
</library>
<library name="X-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="X-centronics">
<packages>
<package name="24H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="XR">
<packages>
<package name="HC49-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC-avr">
<packages>
<package name="DIL40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC-vreg">
<packages>
<package name="78*-TO220-L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R">
<packages>
<package name="0204/030">
</package>
</packages>
</library>
<library name="D">
<packages>
<package name="DO41/40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="X-molex">
<packages>
<package name="05/4X010-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="X-jack">
<packages>
<package name="DC-2.5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LD">
<packages>
<package name="LED3MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="IC-com" package="DIL20" value="SN75160BN"/>
<element name="IC2" library="IC-com" package="DIL22-04" value="SN75162BN"/>
<element name="C5" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="C" package="POL-D040/008" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="C" package="POL-D040/008" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="C" package="POL-D040/008" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="C" package="POL-D040/008" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="X-subd" package="F09HP" value=""/>
<element name="IC7" library="IC-com" package="DIL16" value="MAX232EPE"/>
<element name="X1" library="X-centronics" package="24H" value="C24H"/>
<element name="C1" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XR1" library="XR" package="HC49-S" value="8M"/>
<element name="C10" library="C" package="024X044/010" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="C" package="024X044/010" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="IC-avr" package="DIL40" value="MEGA16-P"/>
<element name="C3" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="IC-vreg" package="78*-TO220-L" value="78M05"/>
<element name="C4" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="C" package="024X044/020" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="R" package="0204/030" value="10k"/>
<element name="D1" library="D" package="DO41/40" value="1N5818">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="C" package="POL-D080/014" value="220µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="X-molex" package="05/4X010-S" value="X-05-S"/>
<element name="X3" library="X-jack" package="DC-2.5" value="DC-JACK2.5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="R" package="0204/030" value="360"/>
<element name="LD1" library="LD" package="LED3MM" value="gn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="R" package="0204/030" value="360"/>
<element name="LD2" library="LD" package="LED3MM" value="ge">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LD3" library="LD" package="LED3MM" value="rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="R" package="0204/030" value="360"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="X1" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="24"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="SH2"/>
<contactref element="X2" pad="SH1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="GND"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="LD1" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="OUT"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TTY-CTS">
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="TTY-RTS">
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="TTY-TXD">
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TTY-RXD">
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="ATN">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="EOI">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SRQ">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DAV">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NDAC">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NRFD">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IFC">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="REN">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DC">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="TE">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="XR1" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="XR1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC4" pad="IN"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LD1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LD3" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LD2" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LD2">
<contactref element="LD2" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LD3">
<contactref element="LD3" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
