(module DD-PAK_TO263_DualDiode_ThermalVias_RevA_31May2013 (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (descr "DD-PAK, TO263, Dual Diode, Thermal Vias,")
  (tags "DD-PAK, TO263, Dual Diode, Thermal Vias,")
  (attr smd)
  (fp_text reference D (at -0.05 -9.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DD-PAK_TO263_DualDiode_ThermalVias_RevA_31May2013 (at 0.50038 9.75106) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole rect (at -5 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -4 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -4 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -5 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -3 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -2 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -2 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -3 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 1 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 2 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 2 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 1 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -1 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 0 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 0 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -1 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 3 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 3 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 4 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 5 -6.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 5 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 4 -7.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 4 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 5 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 5 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 4 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 3 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 3 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -1 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 0 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 0 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -1 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 1 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 2 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 2 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at 1 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -3 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -2 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -2 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -3 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -5 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -4 -4.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -4 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 2 thru_hole rect (at -5 -5.75) (size 1 1) (drill 0.4)
    (layers *.Cu B.Mask)
  )
  (pad 1 smd rect (at -2.54 4.43992) (size 1.09982 7.0104)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad 3 smd rect (at 2.54 4.43992) (size 1.09982 7.0104)
    (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
  )
  (pad ~ smd oval (at 0 -1.99898) (size 5.00126 1.99898)
    (layers F.Adhes)
  )
  (model DD-PAK_TO263AB_Faktor03937_RevA_06Sep2012.wrl
    (at (xyz 0 0.075 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
