<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SATA_STECKER_22_SMD">
</package>
<package name="SATA_25&quot;">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SATA_KOMBI">
<pin name="+12V@1" direction="sup"/>
<pin name="+12V@0" direction="sup"/>
<pin name="+12V_PC" direction="sup"/>
<pin name="GND@4" direction="sup"/>
<pin name="SSUP/ACT"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="+5V_PC" direction="sup"/>
<pin name="+5V@1" direction="sup"/>
<pin name="+5V@0" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@0" direction="sup"/>
<pin name="3V3_PC" direction="sup"/>
<pin name="3V3@1" direction="sup"/>
<pin name="3V3@0" direction="sup"/>
<pin name="GND@5" direction="sup"/>
<pin name="A+"/>
<pin name="A-"/>
<pin name="GND@6" direction="sup"/>
<pin name="B+"/>
<pin name="B-"/>
<pin name="GND@7" direction="sup"/>
<pin name="PAD1"/>
<pin name="PAD2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SATA_2.5&quot;">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SATA_KOMBI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SATA_25&quot;">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+12V@0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="+12V@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="+12V_PC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V@0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V_PC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_PC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A+" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="A-" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSUP/ACT" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SATA_KOMBI" prefix="CON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SATA_KOMBI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SATA_STECKER_22_SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+12V@0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="+12V@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="+12V_PC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V@0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="+5V_PC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_PC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A+" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="A-" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="B+" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="B-" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSUP/ACT" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
