<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<description>&lt;p&gt;diverse Gehäuse der Firma &lt;b&gt;Strapubox&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Achtung:&lt;/i&gt; Datenblätter teilweise nicht aktuell!&lt;br&gt;
Maße bitte prüfen!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Autoren:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Rick Dangerus: SP2000, SP2029, SP2030, SP2043, SP2044&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Moritz Augsburger: SP6000, SP6029, SP6062 (Lizenz: &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/"&gt;CC-BY-SA&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href="http://www.mikrocontroller.net/topic/87850"&gt;http://www.mikrocontroller.net/topic/87850&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SP2030">
</package>
<package name="SP2044">
</package>
<package name="SP2043">
</package>
<package name="SP2029">
</package>
<package name="SP2000">
</package>
<package name="SP6000">
</package>
<package name="SP6000-180">
</package>
<package name="SP6000C-180">
</package>
<package name="SP6000H-180">
</package>
<package name="SP6062">
</package>
<package name="SP6029B">
<description>&lt;h2&gt;Boden-Schale&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Verfügbare Höhe bei Montage auf Boden-Dome, ohne Platine:
&lt;pre&gt;unter Domen: 5,0mm
über Domen: 14,5mm&lt;/pre&gt;
Abstand zwischen Domen 7mm
&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SP6029T">
<description>&lt;h2&gt;Deckel-Schale&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Durchsicht von oben durch den Deckel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Verfügbare Höhe bei Montage auf Deckel-Dome, ohne Platine:
&lt;pre&gt;unter Domen: 12,0mm
über Domen:   7,5mm&lt;/pre&gt;
Abstand zwischen Domen 7mm
&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HOUSING">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SP2030" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 2030&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 15 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 3,7 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  80 mm
Breite: 46 mm
Höhe:   26 mm
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP2030">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP2044" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 2044&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 7,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 1 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  50 mm
Breite: 38,5 mm
Höhe:   14 mm
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP2044">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP2043" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 2043&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
lichte Höhe (gesammt): 17 mm&lt;p&gt;
Außenmaße (ohne Öse):
&lt;pre&gt;
Länge:  53 mm
Breite: 37 mm
Höhe:   20 mm
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP2043">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP2029" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 2029&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 11,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 3,5 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  80 mm
Breite: 61 mm
Höhe:   20,5 mm
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP2029">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP2000" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 2000&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 15 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 5 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  103 mm
Breite: 61,5 mm
Höhe:   26 mm
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="SP2000" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP2000">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP6000" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 6000&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 15,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 5 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge: 103 mm
Breite: 62 mm
Höhe:   26 mm
&lt;/pre&gt;
Innenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  97 mm
Breite: 56 mm
Höhe:   22 mm
&lt;/pre&gt;
&lt;p&gt;
Mit Batteriefach 2xAA/9V
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0" package="SP6000">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-180" package="SP6000-180">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C-180" package="SP6000C-180">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H-180" package="SP6000H-180">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP6062" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;Gehäuse Strapubox Typ 6062&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 15,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 5 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  85 mm
Breite: 65 mm
Höhe:   27 mm
&lt;/pre&gt;
Innenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  80 mm
Breite: 60 mm
Höhe:   22 mm
&lt;/pre&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
Mit Batteriefach 2xAA/9V
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SP6062">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP6029" prefix="M">
<description>&lt;h2&gt;Gehäuse Strapubox Typ 6029&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Montage Deckel&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 7,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 10 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Montage Boden&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
max. Bauteilhöhe, top-layer: 12,5 mm&lt;br&gt;
max. Bauteilhöhe, bottom-layer: 5 mm&lt;br&gt;
(Dicke der LP: 1,5 mm)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Außenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  80 mm
Breite: 61 mm
Höhe:   23 mm
&lt;/pre&gt;
Innenmaße:
&lt;pre&gt;
Länge:  75 mm
Breite: 56 mm
Höhe:   19 mm
&lt;/pre&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
Mit Batteriefach 2xAA/9V
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOUSING"/>
</gates>
<devices>
<device name="BOT" package="SP6029B">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TOP" package="SP6029T">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
