<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.62" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="0" x2="40.62" y2="42.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="42.85" x2="0" y2="42.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.85" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="test">
<packages>
<package name="SOIC16N">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="test" package="SOIC16N" value="SI4836-10-GS"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="78L05SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
