Das Modul mit 3,3V betreiben!
Umbau zu 5V (Jumper ist ja vorhanden) habe ich noch nicht getestet.

In meinem Testaufbau wird der Controller mit 5V betrieben.
RESET und BUSY habe ich direkt angeschlossen. 
CL und DATA über Spannungsteiler 1K8/3K3 gegen GND

Bei meinem Modul war der DATA-Pin nicht richtig angelötet. Das hat mich
3 Stunden Fehlersuche gekostet. Also nachmessen wenns nicht geht. Data und Clock
müssen beide direkt auf den Chip gehen.

Die Volume Commands funktionieren bei mir noch nicht richtig (außer MIN/MAX) 

Wenn die SD-Karte nicht funktioniert: Low-Level-Format!
Zum Beispiel mit diesem Programm:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

Installieren
Öffnen
SD-karte wählen
Optionen öffnen
Format Type auf "FULL(OverWrite)" stellen
Formatieren

Das dauert ein paar Minuten, da der gesamte Speicher überschrieben wird.
Das hat bei mir geholfen, meine SD-Karte mit dem Modul zum Laufen zu bekommen.



Infos über Dateiformate:
http://www.buildcircuit.com/how-to-convert-mp3-and-wav-files-to-ad4-format-wtv020sd-tutorial/

Weitere Infos im Ordner DOC, im Quelltext oder unter folgenden Links:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=117009.0
http://www.dostmuhammad.com/blog/add-voice-audio-to-projects-using-wtv020sd/