<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="VQFN32">
</package>
<package name="TQFP32">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="E5">
<pin name="PA0-ADC0_AC0_AREF"/>
<pin name="PA1-ADC1_AC1"/>
<pin name="PA2-ADC2_AC2"/>
<pin name="PA3-ADC3_AC3"/>
<pin name="PA4-ADC4_AC4"/>
<pin name="PA5-ADC5_AC5"/>
<pin name="PA6-ADC6_AC6_AC1OUT"/>
<pin name="PA7-ADC7_AC7_AC0OUT"/>
<pin name="PC0-OC4A_OC4ALS_SDA_IN1/OUT0"/>
<pin name="PC1-OC4B_OC4AHS_XCK0_SCL_IN2"/>
<pin name="PC2-OC4C_OC4BLS_RXD0_IN0"/>
<pin name="PC3-OC4D_OC4BHS_TXD0_IN3"/>
<pin name="PC4-OC4A_OC4CLS_OC5A_!SS!_IN1/OUT0_EXTCLK"/>
<pin name="PC5-OC4B_OC4CHS_OC5B_XCK0_SCK_IN2"/>
<pin name="PC6-OC4C_OC4DLS_RXD0_MISO_IN0_AC1OUT"/>
<pin name="PC7-OC4D_OC4DHS_TXD0_MOSI_IN3_AC0OUT"/>
<pin name="PD0-ADC8_SDA_IN1/OUT0_AREF"/>
<pin name="PD1-ADC9_XCK0_SCL_IN2"/>
<pin name="PD2-ADC10_RXD0_IN0_OC0"/>
<pin name="PD3-ADC11_TXD0_IN3_OC1"/>
<pin name="PD4-ADC12_OC5A_IN1/OUT0_CLKOUT_EVOUT"/>
<pin name="PD5-ADC13_OC5B_XCK0_IN2"/>
<pin name="PD6-ADC14_RXD0_IN0_RTCOUT_AC1OUT"/>
<pin name="PD7-ADC15_TXD0_IN3_CLKOUT_EVOUT_AC0OUT"/>
<pin name="PR0-XTAL2_TOSC2_CLKOUT_EVOUT_RTCOUT_AC1OUT"/>
<pin name="PR1-XTAL1_TOSC1_EXTCLK_AC0OUT"/>
<pin name="PDI_CLK/RESET"/>
<pin name="PDI_DATA"/>
<pin name="AVCC" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@0" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="E5">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="E5"/>
</gates>
<devices>
<device name="-VQFN" package="VQFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-ADC0_AC0_AREF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1-ADC1_AC1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2-ADC2_AC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3-ADC3_AC3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4-ADC4_AC4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5-ADC5_AC5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6-ADC6_AC6_AC1OUT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7-ADC7_AC7_AC0OUT" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0-OC4A_OC4ALS_SDA_IN1/OUT0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1-OC4B_OC4AHS_XCK0_SCL_IN2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2-OC4C_OC4BLS_RXD0_IN0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3-OC4D_OC4BHS_TXD0_IN3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4-OC4A_OC4CLS_OC5A_!SS!_IN1/OUT0_EXTCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5-OC4B_OC4CHS_OC5B_XCK0_SCK_IN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6-OC4C_OC4DLS_RXD0_MISO_IN0_AC1OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7-OC4D_OC4DHS_TXD0_MOSI_IN3_AC0OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0-ADC8_SDA_IN1/OUT0_AREF" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1-ADC9_XCK0_SCL_IN2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2-ADC10_RXD0_IN0_OC0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3-ADC11_TXD0_IN3_OC1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4-ADC12_OC5A_IN1/OUT0_CLKOUT_EVOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5-ADC13_OC5B_XCK0_IN2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6-ADC14_RXD0_IN0_RTCOUT_AC1OUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7-ADC15_TXD0_IN3_CLKOUT_EVOUT_AC0OUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PDI_CLK/RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PDI_DATA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PR0-XTAL2_TOSC2_CLKOUT_EVOUT_RTCOUT_AC1OUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PR1-XTAL1_TOSC1_EXTCLK_AC0OUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TQFP" package="TQFP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-ADC0_AC0_AREF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1-ADC1_AC1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2-ADC2_AC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3-ADC3_AC3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4-ADC4_AC4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5-ADC5_AC5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6-ADC6_AC6_AC1OUT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7-ADC7_AC7_AC0OUT" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0-OC4A_OC4ALS_SDA_IN1/OUT0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1-OC4B_OC4AHS_XCK0_SCL_IN2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2-OC4C_OC4BLS_RXD0_IN0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3-OC4D_OC4BHS_TXD0_IN3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4-OC4A_OC4CLS_OC5A_!SS!_IN1/OUT0_EXTCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5-OC4B_OC4CHS_OC5B_XCK0_SCK_IN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6-OC4C_OC4DLS_RXD0_MISO_IN0_AC1OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7-OC4D_OC4DHS_TXD0_MOSI_IN3_AC0OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0-ADC8_SDA_IN1/OUT0_AREF" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1-ADC9_XCK0_SCL_IN2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2-ADC10_RXD0_IN0_OC0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3-ADC11_TXD0_IN3_OC1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4-ADC12_OC5A_IN1/OUT0_CLKOUT_EVOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5-ADC13_OC5B_XCK0_IN2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6-ADC14_RXD0_IN0_RTCOUT_AC1OUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7-ADC15_TXD0_IN3_CLKOUT_EVOUT_AC0OUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PDI_CLK/RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PDI_DATA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PR0-XTAL2_TOSC2_CLKOUT_EVOUT_RTCOUT_AC1OUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PR1-XTAL1_TOSC1_EXTCLK_AC0OUT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
