<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sym">
<description>LT-Spice library generated with :&lt;br&gt;
import-ltspice.ulp&lt;br&gt;
from: E:/Programme/LTC/LTspiceIV/lib/sym/*.asy&lt;br&gt;
at 12.06.2012 10:18:08</description>
<packages>
<package name="TEMP_R">
</package>
<package name="RES_PWR">
</package>
<package name="PT1000">
</package>
<package name="DIODE_BOOT">
</package>
<package name="C_BOOT_KER">
</package>
<package name="NCP5181">
</package>
<package name="BUCHSE_50V">
</package>
<package name="CONNECTOR_MALE">
</package>
<package name="B2B">
</package>
<package name="T262-3-V">
</package>
<package name="CAS_15-NP">
</package>
<package name="CR_23MM_GRID">
</package>
<package name="LR_SER2014">
</package>
<package name="LM_NEU">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TLR_R" library="sym" package="TEMP_R" value="TEMP_RTEMP"/>
<element name="TLR_PT" library="sym" package="PT1000" value="TEMP_RPT1000"/>
<element name="R7" library="sym" package="RES_PWR" value="50"/>
<element name="D1" library="sym" package="DIODE_BOOT" value="MURS120"/>
<element name="C1" library="sym" package="C_BOOT_KER" value="0.1µ"/>
<element name="NCP" library="sym" package="NCP5181" value="NCP5181NCP5181"/>
<element name="UCC" library="sym" package="BUCHSE_50V" value="BUCHSE_12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PLUG" library="sym" package="CONNECTOR_MALE" value="CONNECTOR_MALE"/>
<element name="TRAFO_+" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="TRAFO_-" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="M1" library="sym" package="T262-3-V" value="IPI126N10N3"/>
<element name="M2" library="sym" package="T262-3-V" value="IPI126N10N3"/>
<element name="CAS_R" library="sym" package="CAS_15-NP" value="CAS_15-NP"/>
<element name="US" library="sym" package="BUCHSE_50V" value="BUCHSE_50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CR" library="sym" package="CR_23MM_GRID" value="680n"/>
<element name="LR" library="sym" package="LR_SER2014" value="2µ">
<attribute name="SPICETYPE" value="ind"/>
<attribute name="SPICELINE" value="Rser=0.0000005 Rpar=0 Cpar=0"/>
</element>
<element name="LM" library="sym" package="LM_NEU" value="6.8µ">
<attribute name="VALUE2" value="AC 50"/>
</element>
<element name="VCC_OUT" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="VOUT_OUT" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="VO" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="TTR_V2" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="TTR_VREF" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="R2" library="sym" package="TEMP_R" value="TEMP_RTEMP"/>
<element name="TTR_GND" library="sym" package="B2B" value="B2BB2B"/>
<element name="C2" library="sym" package="C_BOOT_KER" value="0.1µ"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$21">
<contactref element="TLR_R" pad="2"/>
<contactref element="TLR_PT" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="NCP" pad="DRV_HI"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="NCP" pad="VBOOT"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="NCP" pad="BRIDGE"/>
<contactref element="CAS_R" pad="IN1"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="M2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="NCP" pad="IN_HI"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="NCP" pad="IN_LO"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="NCP" pad="DRV_LO"/>
<contactref element="M2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="NCP" pad="VCC"/>
<contactref element="UCC" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="NCP" pad="GND"/>
<contactref element="CAS_R" pad="GND"/>
<contactref element="UCC" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="US" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CAS_R" pad="OUT10"/>
<contactref element="CR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CR" pad="2"/>
<contactref element="LR" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LR" pad="P$2"/>
<contactref element="LM" pad="P$2"/>
<contactref element="TRAFO_+" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LM" pad="P$1"/>
<contactref element="US" pad="P$1"/>
<contactref element="M2" pad="3"/>
<contactref element="TRAFO_-" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="PLUG" pad="P$8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="CAS_R" pad="VC"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PLUG" pad="P$5"/>
<contactref element="TLR_R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="TLR_PT" pad="P$2"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="VO" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$40"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="VCC_OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$39"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="VOUT_OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$38"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="TTR_VREF" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="TTR_V2" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$32"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CAS_R" pad="VOUT"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="TTR_GND" pad="P$1"/>
<contactref element="PLUG" pad="P$34"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
