<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>Atmel AVR32 Processors - v1.01 (10/25/2010)&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.&lt;br&gt;
USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2008, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bobstarr.net&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LQFP144">
<description>LQFP144 Package</description>
</package>
<package name="TQFP100">
<description>Plastic &lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AVR-JTAG-10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 10 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
<package name="AVR-JTAG-10R">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 10 Pin, 0.1" Right Angle</description>
</package>
<package name="HDR-5103309-1">
<description>VERTICAL HEADER&lt;p&gt;
10 position, Tyco</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AT32UC3A1XXX">
<pin name="EIM-SCAN[5]/PM-GCLK[1]/PWM-PWM[1]/PB20"/>
<pin name="EIM-SCAN[6]/PM-GCLK[2]/PWM-PWM[2]/PB21"/>
<pin name="EIM-SCAN[7]/PM-GCLK[3]/PWM-PWM[3]/PB22"/>
<pin name="VDDIO@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="USART1-DCD/TC-A0/PB23"/>
<pin name="USART1-DSR/TC-B0/PB24"/>
<pin name="USART1-DTR/TC-A1/PB25"/>
<pin name="USART1-RI/TC-B1/PB26"/>
<pin name="PWM-PWM[4]/TC-A2/PB27"/>
<pin name="VDDOUT" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="PWM-PWM[5]/TC-B2/PB28"/>
<pin name="EBI-NCS[2]/PM-GCLK[1]/USART2-RXD/PB29"/>
<pin name="EBI-SDCS/PM-GCLK[2]/USART2-TXD/PB30"/>
<pin name="EBI-NWAIT/PM-GCLK[3]/USART2-CLK/PB31"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="TC-CLK0/USART0-RXD/PA00"/>
<pin name="TC-CLK1/USART0-TXD/PA01"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE@22" direction="pwr"/>
<pin name="TC-CLK2/USART0-CLK/PA02"/>
<pin name="DAC-DATA[0]/EIM-EXTINT[4]/USART0-RTS/PA03"/>
<pin name="DAC-DATAN[0]/EIM-EXTINT[5]/USART0-CTS/PA04"/>
<pin name="PWM-PWM[4]/USART1-RXD/PA05"/>
<pin name="PWM-PWM[5]/USART1-TXD/PA06"/>
<pin name="SPI0-NPCS[3]/PM-GCLK[0]/USART1-CLK/PA07"/>
<pin name="EIM-EXTINT[7]/SPI0-NPCS[1]/USART1-RTS/PA08"/>
<pin name="MACB-WOL/SPI0-NPCS[2]/USART1-CTS/PA09"/>
<pin name="EIM-EXTINT[6]/SPI0-NPCS[0]/PA10"/>
<pin name="NC@32" direction="nc"/>
<pin name="USB-USB_ID/SPI0-MISO/PA11"/>
<pin name="VDDCORE@34" direction="pwr"/>
<pin name="GND@35" direction="pwr"/>
<pin name="USB-USB_VBOF/SPI0-MOSI/PA12"/>
<pin name="SPI0-SCK/PA13"/>
<pin name="VDDCORE@38" direction="pwr"/>
<pin name="EBI-NCS[0]/SPI1-NPCS[0]/SSC-TX_FRAME_SYNC/PA14"/>
<pin name="EBI-ADDR[20]/SPI1-SCK/SSC-TX_CLOCK/PA15"/>
<pin name="EBI-ADDR[21]/SPI1-MOSI/SSC-TX_DATA/PA16"/>
<pin name="EBI-ADDR[22]/SPI1-MISO/SSC-RX_DATA/PA17"/>
<pin name="MACB-WOL/SPI1-NPCS[1]/SSC-RX_CLOCK/PA18"/>
<pin name="SPI1-NPCS[2]/SSC-RX_FRAME_SYNC/PA19"/>
<pin name="SPI1-NPCS[3]/EIM-EXTINT[8]/PA20"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="VDDIO@47" direction="pwr"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="GND@50" direction="pwr"/>
<pin name="USB-USB_ID/EIM-EXTINT[0]/ADC-AD[0]/PA21"/>
<pin name="USB-USB_VBOF/EIM-EXTINT[1]/ADC-AD[1]/PA22"/>
<pin name="DAC-DATA[1]/EIM-EXTINT[2]/ADC-AD[2]/PA23"/>
<pin name="DAC-DATAN[1]/EIM-EXTINT[3]/ADC-AD[3]/PA24"/>
<pin name="EBI-NCS[0]/EIM-SCAN[0]/ADC-AD[4]/PA25"/>
<pin name="EBI-ADDR[20]/EIM-SCAN[1]/ADC-AD[5]/PA26"/>
<pin name="EBI-ADDR[21]/EIM-SCAN[2]/ADC-AD[6]/PA27"/>
<pin name="EBI-ADDR[22]/EIM-SCAN[3]/ADC-AD[7]/PA28"/>
<pin name="VDDANA" direction="pwr"/>
<pin name="ADVREF" direction="pwr"/>
<pin name="GNDANA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="PC00/XIN32"/>
<pin name="PC01/XOUT32"/>
<pin name="USART3-RTS/USART2-RTS/MACB-TX_CLK/PB00"/>
<pin name="USART3-CTS/USART2-CTS/MACB-TX_EN/PB01"/>
<pin name="VDDIO@67" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@68" direction="pwr"/>
<pin name="GND@69" direction="pwr"/>
<pin name="DAC-DATA[0]/MACB-TXD[0]/PB02"/>
<pin name="DAC-DATAN[0]/MACB-TXD[1]/PB03"/>
<pin name="EBI-NCS[3]/USART3-CLK/MACB-CRS/PB04"/>
<pin name="DAC-DATA[1]/MACB-RXD[0]/PB05"/>
<pin name="DAC-DATAN[1]/MACB-RXD[1]/PB06"/>
<pin name="MACB-RX_ER/PB07"/>
<pin name="MACB-MDC/PB08"/>
<pin name="MACB-MDIO/PB09"/>
<pin name="EBI-SDCK/USART3-RXD/MACB-TXD[2]/PB10"/>
<pin name="VDDIO@79" direction="pwr"/>
<pin name="GND@80" direction="pwr"/>
<pin name="EBI-SDCKE/USART3-TXD/MACB-TXD[3]/PB11"/>
<pin name="EBI-RAS/TC-CLK0/MACB-TX_ER/PB12"/>
<pin name="USART2-RTS/TWI-SDA/PA29"/>
<pin name="USART2-CTS/TWI-SCL/PA30"/>
<pin name="PC02/XIN0"/>
<pin name="PC03/XOUT0"/>
<pin name="EBI-CAS/TC-CLK1/MACB-RXD[2]/PB13"/>
<pin name="EBI-SDWE/TC-CLK2/MACB-RXD[3]/PB14"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="PC04/XIN1"/>
<pin name="PC05/XOUT1"/>
<pin name="MACB-RX_DV/PB15"/>
<pin name="EBI-SDA10/USB-USB_ID/MACB-COL/PB16"/>
<pin name="VDDCORE@97" direction="pwr"/>
<pin name="EBI-ADDR[23]/USB-USB_VBOF/MACB-RX_CLK/PB17"/>
<pin name="PWM-PWM[6]/ADC-TRIGGER/MACB-SPEED/PB18"/>
<pin name="EIM-SCAN[4]/PM-GCLK[0]/PWM-PWM[0]/PB19"/>
</symbol>
<symbol name="AVR-JTAG-10">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AT32UC3A0XXX-P">
<pin name="VDDIO@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDDOUT" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@28" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE@29" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@36" direction="pwr"/>
<pin name="GND@37" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE@51" direction="pwr"/>
<pin name="GND@52" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE@55" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@69" direction="pwr"/>
<pin name="GND@72" direction="pwr"/>
<pin name="VDDANA" direction="pwr"/>
<pin name="ADVREF" direction="pwr"/>
<pin name="GNDANA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@92" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@93" direction="pwr"/>
<pin name="GND@94" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@108" direction="pwr"/>
<pin name="GND@109" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO@116" direction="pwr"/>
<pin name="GND@117" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE@138" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AT32UC3A0XXX-IO">
<pin name="PX00/EBI-DATA[10]/USART0-RXD"/>
<pin name="PX01/EBI-DATA[9]/USART0-TXD"/>
<pin name="PX02/EBI-DATA[8]/USART0-CTS"/>
<pin name="PX03/EBI-DATA[7]/USART0-RTS"/>
<pin name="PX04/EBI-DATA[6]/USART1-RXD"/>
<pin name="PX05/EBI-DATA[5]/USART1-TXD"/>
<pin name="PX06/EBI-DATA[4]/USART1-CTS"/>
<pin name="PX07/EBI-DATA[3]/USART1-RTS"/>
<pin name="PX08/EBI-DATA[2]/USART3-RXD"/>
<pin name="PX09/EBI-DATA[1]/USART3-TXD"/>
<pin name="PX10/EBI-DATA[0]/USART2-RXD"/>
<pin name="PX11/EBI-NWE1/USART2-TXD"/>
<pin name="PX12/EBI-NWE0/USART2-CTS"/>
<pin name="PX13/EBI-NRD/USART2-RTS"/>
<pin name="PX14/EBI-NCS[1]/TC-A0"/>
<pin name="PX15/EBI-ADDR[19]/USART3-RTS/TC-B0"/>
<pin name="PX16/EBI-ADDR[18]/USART3-CTS/TC-A1"/>
<pin name="PX17/EBI-ADDR[17]/TC-B1"/>
<pin name="PX18/EBI-ADDR[16]/TC-A2"/>
<pin name="PX19/EBI-ADDR[15]/EIM-SCAN[0]/TC-B2"/>
<pin name="PX20/EBI-ADDR[14]/EIM-SCAN[1]/TC-CLK0"/>
<pin name="PX21/EBI-ADDR[13]/EIM-SCAN[2]/TC-CLK1"/>
<pin name="PX22/EBI-ADDR[12]/EIM-SCAN[3]/TC-CLK2"/>
<pin name="PX23/EBI-ADDR[11]/EIM-SCAN[4]"/>
<pin name="PX24/EBI-ADDR[10]/EIM-SCAN[5]"/>
<pin name="PX25/EBI-ADDR[9]/EIM-SCAN[6]"/>
<pin name="PX26/EBI-ADDR[8]/EIM-SCAN[7]"/>
<pin name="PX27/EBI-ADDR[7]/SPI0-MISO"/>
<pin name="PX28/EBI-ADDR[6]/SPI0-MOSI"/>
<pin name="PX29/EBI-ADDR[5]/SPI0-SCK"/>
<pin name="PX30/EBI-ADDR[4]/SPI0-NPCS[0]"/>
<pin name="PX31/EBI-ADDR[3]/SPI0-NPCS[1]"/>
<pin name="PX32/EBI-ADDR[2]/SPI0-NPCS[2]"/>
<pin name="PX33/EBI-ADDR[1]/SPI0-NPCS[3]"/>
<pin name="PX34/EBI-ADDR[0]/SPI1-MISO"/>
<pin name="PX35/EBI-DATA[15]/SPI1-MOSI"/>
<pin name="PX36/EBI-DATA[14]/SPI1-SCK"/>
<pin name="PX37/EBI-DATA[13]/SPI1-NPCS[0]"/>
<pin name="PX38/EBI-DATA[12]/SPI1-NPCS[1]"/>
<pin name="PX39/EBI-DATA[11]/SPI1-NPCS[2]"/>
<pin name="TC-CLK0/USART0-RXD/PA00"/>
<pin name="TC-CLK1/USART0-TXD/PA01"/>
<pin name="TC-CLK2/USART0-CLK/PA02"/>
<pin name="DAC-DATA[0]/EIM-EXTINT[4]/USART0-RTS/PA03"/>
<pin name="DAC-DATAN[0]/EIM-EXTINT[5]/USART0-CTS/PA04"/>
<pin name="PWM-PWM[4]/USART1-RXD/PA05"/>
<pin name="PWM-PWM[5]/USART1-TXD/PA06"/>
<pin name="SPI0-NPCS[3]/PM-GCLK[0]/USART1-CLK/PA07"/>
<pin name="EIM-EXTINT[7]/SPI0-NPCS[1]/USART1-RTS/PA08"/>
<pin name="MACB-WOL/SPI0-NPCS[2]/USART1-CTS/PA09"/>
<pin name="EIM-EXTINT[6]/SPI0-NPCS[0]/PA10"/>
<pin name="USB-USB_ID/SPI0-MISO/PA11"/>
<pin name="USB-USB_VBOF/SPI0-MOSI/PA12"/>
<pin name="SPI0-SCK/PA13"/>
<pin name="EBI-NCS[0]/SPI1-NPCS[0]/SSC-TX_FRAME_SYNC/PA14"/>
<pin name="EBI-ADDR[20]/SPI1-SCK/SSC-TX_CLOCK/PA15"/>
<pin name="EBI-ADDR[21]/SPI1-MOSI/SSC-TX_DATA/PA16"/>
<pin name="EBI-ADDR[22]/SPI1-MISO/SSC-RX_DATA/PA17"/>
<pin name="MACB-WOL/SPI1-NPCS[1]/SSC-RX_CLOCK/PA18"/>
<pin name="SPI1-NPCS[2]/SSC-RX_FRAME_SYNC/PA19"/>
<pin name="SPI1-NPCS[3]/EIM-EXTINT[8]/PA20"/>
<pin name="USB-USB_ID/EIM-EXTINT[0]/ADC-AD[0]/PA21"/>
<pin name="USB-USB_VBOF/EIM-EXTINT[1]/ADC-AD[1]/PA22"/>
<pin name="DAC-DATA[1]/EIM-EXTINT[2]/ADC-AD[2]/PA23"/>
<pin name="DAC-DATAN[1]/EIM-EXTINT[3]/ADC-AD[3]/PA24"/>
<pin name="EBI-NCS[0]/EIM-SCAN[0]/ADC-AD[4]/PA25"/>
<pin name="EBI-ADDR[20]/EIM-SCAN[1]/ADC-AD[5]/PA26"/>
<pin name="EBI-ADDR[21]/EIM-SCAN[2]/ADC-AD[6]/PA27"/>
<pin name="EBI-ADDR[22]/EIM-SCAN[3]/ADC-AD[7]/PA28"/>
<pin name="USART2-RTS/TWI-SDA/PA29"/>
<pin name="USART2-CTS/TWI-SCL/PA30"/>
<pin name="EIM-SCAN[5]/PM-GCLK[1]/PWM-PWM[1]/PB20"/>
<pin name="EIM-SCAN[6]/PM-GCLK[2]/PWM-PWM[2]/PB21"/>
<pin name="EIM-SCAN[7]/PM-GCLK[3]/PWM-PWM[3]/PB22"/>
<pin name="USART1-DCD/TC-A0/PB23"/>
<pin name="USART1-DSR/TC-B0/PB24"/>
<pin name="USART1-DTR/TC-A1/PB25"/>
<pin name="USART1-RI/TC-B1/PB26"/>
<pin name="PWM-PWM[4]/TC-A2/PB27"/>
<pin name="PWM-PWM[5]/TC-B2/PB28"/>
<pin name="EBI-NCS[2]/PM-GCLK[1]/USART2-RXD/PB29"/>
<pin name="EBI-SDCS/PM-GCLK[2]/USART2-TXD/PB30"/>
<pin name="EBI-NWAIT/PM-GCLK[3]/USART2-CLK/PB31"/>
<pin name="USART3-RTS/USART2-RTS/MACB-TX_CLK/PB00"/>
<pin name="USART3-CTS/USART2-CTS/MACB-TX_EN/PB01"/>
<pin name="DAC-DATA[0]/MACB-TXD[0]/PB02"/>
<pin name="DAC-DATAN[0]/MACB-TXD[1]/PB03"/>
<pin name="EBI-NCS[3]/USART3-CLK/MACB-CRS/PB04"/>
<pin name="DAC-DATA[1]/MACB-RXD[0]/PB05"/>
<pin name="DAC-DATAN[1]/MACB-RXD[1]/PB06"/>
<pin name="MACB-RX_ER/PB07"/>
<pin name="MACB-MDC/PB08"/>
<pin name="MACB-MDIO/PB09"/>
<pin name="EBI-SDCK/USART3-RXD/MACB-TXD[2]/PB10"/>
<pin name="EBI-SDCKE/USART3-TXD/MACB-TXD[3]/PB11"/>
<pin name="EBI-RAS/TC-CLK0/MACB-TX_ER/PB12"/>
<pin name="EBI-CAS/TC-CLK1/MACB-RXD[2]/PB13"/>
<pin name="EBI-SDWE/TC-CLK2/MACB-RXD[3]/PB14"/>
<pin name="MACB-RX_DV/PB15"/>
<pin name="EBI-SDA10/USB-USB_ID/MACB-COL/PB16"/>
<pin name="EBI-ADDR[23]/USB-USB_VBOF/MACB-RX_CLK/PB17"/>
<pin name="PWM-PWM[6]/ADC-TRIGGER/MACB-SPEED/PB18"/>
<pin name="EIM-SCAN[4]/PM-GCLK[0]/PWM-PWM[0]/PB19"/>
<pin name="PC00/XIN32"/>
<pin name="PC01/XOUT32"/>
<pin name="PC02/XIN0"/>
<pin name="PC03/XOUT0"/>
<pin name="PC04/XIN1"/>
<pin name="PC05/XOUT1"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="NC@49" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AT32UC3A1512/1256/1128" prefix="U">
<description>AT32UC3A1512/1256/1128</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT32UC3A1XXX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADVREF" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATAN[0]/EIM-EXTINT[5]/USART0-CTS/PA04" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATAN[0]/MACB-TXD[1]/PB03" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATAN[1]/EIM-EXTINT[3]/ADC-AD[3]/PA24" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATAN[1]/MACB-RXD[1]/PB06" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATA[0]/EIM-EXTINT[4]/USART0-RTS/PA03" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATA[0]/MACB-TXD[0]/PB02" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATA[1]/EIM-EXTINT[2]/ADC-AD[2]/PA23" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC-DATA[1]/MACB-RXD[0]/PB05" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[20]/EIM-SCAN[1]/ADC-AD[5]/PA26" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[20]/SPI1-SCK/SSC-TX_CLOCK/PA15" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[21]/EIM-SCAN[2]/ADC-AD[6]/PA27" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[21]/SPI1-MOSI/SSC-TX_DATA/PA16" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[22]/EIM-SCAN[3]/ADC-AD[7]/PA28" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[22]/SPI1-MISO/SSC-RX_DATA/PA17" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-ADDR[23]/USB-USB_VBOF/MACB-RX_CLK/PB17" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-CAS/TC-CLK1/MACB-RXD[2]/PB13" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-NCS[0]/EIM-SCAN[0]/ADC-AD[4]/PA25" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-NCS[0]/SPI1-NPCS[0]/SSC-TX_FRAME_SYNC/PA14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-NCS[2]/PM-GCLK[1]/USART2-RXD/PB29" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-NCS[3]/USART3-CLK/MACB-CRS/PB04" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-NWAIT/PM-GCLK[3]/USART2-CLK/PB31" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-RAS/TC-CLK0/MACB-TX_ER/PB12" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-SDA10/USB-USB_ID/MACB-COL/PB16" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-SDCK/USART3-RXD/MACB-TXD[2]/PB10" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-SDCKE/USART3-TXD/MACB-TXD[3]/PB11" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-SDCS/PM-GCLK[2]/USART2-TXD/PB30" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="EBI-SDWE/TC-CLK2/MACB-RXD[3]/PB14" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-EXTINT[6]/SPI0-NPCS[0]/PA10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-EXTINT[7]/SPI0-NPCS[1]/USART1-RTS/PA08" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-SCAN[4]/PM-GCLK[0]/PWM-PWM[0]/PB19" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-SCAN[5]/PM-GCLK[1]/PWM-PWM[1]/PB20" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-SCAN[6]/PM-GCLK[2]/PWM-PWM[2]/PB21" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EIM-SCAN[7]/PM-GCLK[3]/PWM-PWM[3]/PB22" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@69" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@80" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDANA" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-MDC/PB08" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-MDIO/PB09" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-RX_DV/PB15" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-RX_ER/PB07" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-WOL/SPI0-NPCS[2]/USART1-CTS/PA09" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="MACB-WOL/SPI1-NPCS[1]/SSC-RX_CLOCK/PA18" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PC00/XIN32" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PC01/XOUT32" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PC02/XIN0" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PC03/XOUT0" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PC04/XIN1" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PC05/XOUT1" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-PWM[4]/TC-A2/PB27" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-PWM[4]/USART1-RXD/PA05" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-PWM[5]/TC-B2/PB28" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-PWM[5]/USART1-TXD/PA06" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-PWM[6]/ADC-TRIGGER/MACB-SPEED/PB18" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0-NPCS[3]/PM-GCLK[0]/USART1-CLK/PA07" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0-SCK/PA13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI1-NPCS[2]/SSC-RX_FRAME_SYNC/PA19" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI1-NPCS[3]/EIM-EXTINT[8]/PA20" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TC-CLK0/USART0-RXD/PA00" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TC-CLK1/USART0-TXD/PA01" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TC-CLK2/USART0-CLK/PA02" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="USART1-DCD/TC-A0/PB23" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="USART1-DSR/TC-B0/PB24" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="USART1-DTR/TC-A1/PB25" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="USART1-RI/TC-B1/PB26" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USART2-CTS/TWI-SCL/PA30" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="USART2-RTS/TWI-SDA/PA29" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="USART3-CTS/USART2-CTS/MACB-TX_EN/PB01" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="USART3-RTS/USART2-RTS/MACB-TX_CLK/PB00" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-USB_ID/EIM-EXTINT[0]/ADC-AD[0]/PA21" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-USB_ID/SPI0-MISO/PA11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-USB_VBOF/EIM-EXTINT[1]/ADC-AD[1]/PA22" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-USB_VBOF/SPI0-MOSI/PA12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDANA" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE@22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE@34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE@38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE@97" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO@4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO@47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO@67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO@68" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO@79" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="62"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AVR-JTAG-10" prefix="JP">
<description>&lt;b&gt;AVR JTAG&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Debug/Programming Header</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVR-JTAG-10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AVR-JTAG-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-R" package="AVR-JTAG-10R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-5103309-1" package="HDR-5103309-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT32UC3A0128/0256/0512" prefix="U">
<description>AT32UC3A0128/0256/0512</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="AT32UC3A0XXX-P"/>
<gate name="&gt;NAME" symbol="AT32UC3A0XXX-IO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP144">
<connects>
<connect gate="&gt;NAME" pin="!RESET" pad="23"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATAN[0]/EIM-EXTINT[5]/USART0-CTS/PA04" pad="34"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATAN[0]/MACB-TXD[1]/PB03" pad="98"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATAN[1]/EIM-EXTINT[3]/ADC-AD[3]/PA24" pad="76"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATAN[1]/MACB-RXD[1]/PB06" pad="104"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATA[0]/EIM-EXTINT[4]/USART0-RTS/PA03" pad="32"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATA[0]/MACB-TXD[0]/PB02" pad="96"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATA[1]/EIM-EXTINT[2]/ADC-AD[2]/PA23" pad="75"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DAC-DATA[1]/MACB-RXD[0]/PB05" pad="102"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DM" pad="70"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="DP" pad="71"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[20]/EIM-SCAN[1]/ADC-AD[5]/PA26" pad="78"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[20]/SPI1-SCK/SSC-TX_CLOCK/PA15" pad="57"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[21]/EIM-SCAN[2]/ADC-AD[6]/PA27" pad="79"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[21]/SPI1-MOSI/SSC-TX_DATA/PA16" pad="58"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[22]/EIM-SCAN[3]/ADC-AD[7]/PA28" pad="80"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[22]/SPI1-MISO/SSC-RX_DATA/PA17" pad="60"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-ADDR[23]/USB-USB_VBOF/MACB-RX_CLK/PB17" pad="139"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-CAS/TC-CLK1/MACB-RXD[2]/PB13" pad="126"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-NCS[0]/EIM-SCAN[0]/ADC-AD[4]/PA25" pad="77"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-NCS[0]/SPI1-NPCS[0]/SSC-TX_FRAME_SYNC/PA14" pad="56"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-NCS[2]/PM-GCLK[1]/USART2-RXD/PB29" pad="20"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-NCS[3]/USART3-CLK/MACB-CRS/PB04" pad="100"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-NWAIT/PM-GCLK[3]/USART2-CLK/PB31" pad="22"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-RAS/TC-CLK0/MACB-TX_ER/PB12" pad="121"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-SDA10/USB-USB_ID/MACB-COL/PB16" pad="136"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-SDCK/USART3-RXD/MACB-TXD[2]/PB10" pad="115"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-SDCKE/USART3-TXD/MACB-TXD[3]/PB11" pad="119"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-SDCS/PM-GCLK[2]/USART2-TXD/PB30" pad="21"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EBI-SDWE/TC-CLK2/MACB-RXD[3]/PB14" pad="127"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-EXTINT[6]/SPI0-NPCS[0]/PA10" pad="48"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-EXTINT[7]/SPI0-NPCS[1]/USART1-RTS/PA08" pad="45"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-SCAN[4]/PM-GCLK[0]/PWM-PWM[0]/PB19" pad="143"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-SCAN[5]/PM-GCLK[1]/PWM-PWM[1]/PB20" pad="3"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-SCAN[6]/PM-GCLK[2]/PWM-PWM[2]/PB21" pad="5"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="EIM-SCAN[7]/PM-GCLK[3]/PWM-PWM[3]/PB22" pad="6"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-MDC/PB08" pad="111"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-MDIO/PB09" pad="113"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-RX_DV/PB15" pad="134"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-RX_ER/PB07" pad="106"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-WOL/SPI0-NPCS[2]/USART1-CTS/PA09" pad="47"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="MACB-WOL/SPI1-NPCS[1]/SSC-RX_CLOCK/PA18" pad="62"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="NC@49" pad="49"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC00/XIN32" pad="85"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC01/XOUT32" pad="86"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC02/XIN0" pad="124"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC03/XOUT0" pad="125"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC04/XIN1" pad="132"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PC05/XOUT1" pad="133"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PWM-PWM[4]/TC-A2/PB27" pad="15"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PWM-PWM[4]/USART1-RXD/PA05" pad="39"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PWM-PWM[5]/TC-B2/PB28" pad="19"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PWM-PWM[5]/USART1-TXD/PA06" pad="41"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PWM-PWM[6]/ADC-TRIGGER/MACB-SPEED/PB18" pad="141"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX00/EBI-DATA[10]/USART0-RXD" pad="1"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX01/EBI-DATA[9]/USART0-TXD" pad="2"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX02/EBI-DATA[8]/USART0-CTS" pad="4"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX03/EBI-DATA[7]/USART0-RTS" pad="10"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX04/EBI-DATA[6]/USART1-RXD" pad="12"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX05/EBI-DATA[5]/USART1-TXD" pad="24"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX06/EBI-DATA[4]/USART1-CTS" pad="26"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX07/EBI-DATA[3]/USART1-RTS" pad="31"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX08/EBI-DATA[2]/USART3-RXD" pad="33"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX09/EBI-DATA[1]/USART3-TXD" pad="35"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX10/EBI-DATA[0]/USART2-RXD" pad="38"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX11/EBI-NWE1/USART2-TXD" pad="40"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX12/EBI-NWE0/USART2-CTS" pad="42"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX13/EBI-NRD/USART2-RTS" pad="44"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX14/EBI-NCS[1]/TC-A0" pad="46"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX15/EBI-ADDR[19]/USART3-RTS/TC-B0" pad="59"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX16/EBI-ADDR[18]/USART3-CTS/TC-A1" pad="61"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX17/EBI-ADDR[17]/TC-B1" pad="63"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX18/EBI-ADDR[16]/TC-A2" pad="65"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX19/EBI-ADDR[15]/EIM-SCAN[0]/TC-B2" pad="67"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX20/EBI-ADDR[14]/EIM-SCAN[1]/TC-CLK0" pad="87"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX21/EBI-ADDR[13]/EIM-SCAN[2]/TC-CLK1" pad="89"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX22/EBI-ADDR[12]/EIM-SCAN[3]/TC-CLK2" pad="91"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX23/EBI-ADDR[11]/EIM-SCAN[4]" pad="95"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX24/EBI-ADDR[10]/EIM-SCAN[5]" pad="97"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX25/EBI-ADDR[9]/EIM-SCAN[6]" pad="99"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX26/EBI-ADDR[8]/EIM-SCAN[7]" pad="101"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX27/EBI-ADDR[7]/SPI0-MISO" pad="103"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX28/EBI-ADDR[6]/SPI0-MOSI" pad="105"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX29/EBI-ADDR[5]/SPI0-SCK" pad="107"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX30/EBI-ADDR[4]/SPI0-NPCS[0]" pad="110"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX31/EBI-ADDR[3]/SPI0-NPCS[1]" pad="112"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX32/EBI-ADDR[2]/SPI0-NPCS[2]" pad="114"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX33/EBI-ADDR[1]/SPI0-NPCS[3]" pad="118"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX34/EBI-ADDR[0]/SPI1-MISO" pad="120"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX35/EBI-DATA[15]/SPI1-MOSI" pad="135"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX36/EBI-DATA[14]/SPI1-SCK" pad="137"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX37/EBI-DATA[13]/SPI1-NPCS[0]" pad="140"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX38/EBI-DATA[12]/SPI1-NPCS[1]" pad="142"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="PX39/EBI-DATA[11]/SPI1-NPCS[2]" pad="144"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SPI0-NPCS[3]/PM-GCLK[0]/USART1-CLK/PA07" pad="43"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SPI0-SCK/PA13" pad="54"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SPI1-NPCS[2]/SSC-RX_FRAME_SYNC/PA19" pad="64"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="SPI1-NPCS[3]/EIM-EXTINT[8]/PA20" pad="66"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TC-CLK0/USART0-RXD/PA00" pad="25"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TC-CLK1/USART0-TXD/PA01" pad="27"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TC-CLK2/USART0-CLK/PA02" pad="30"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TCK" pad="129"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TDI" pad="131"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TDO" pad="130"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="TMS" pad="128"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART1-DCD/TC-A0/PB23" pad="9"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART1-DSR/TC-B0/PB24" pad="11"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART1-DTR/TC-A1/PB25" pad="13"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART1-RI/TC-B1/PB26" pad="14"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART2-CTS/TWI-SCL/PA30" pad="123"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART2-RTS/TWI-SDA/PA29" pad="122"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART3-CTS/USART2-CTS/MACB-TX_EN/PB01" pad="90"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USART3-RTS/USART2-RTS/MACB-TX_CLK/PB00" pad="88"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USB-USB_ID/EIM-EXTINT[0]/ADC-AD[0]/PA21" pad="73"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USB-USB_ID/SPI0-MISO/PA11" pad="50"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USB-USB_VBOF/EIM-EXTINT[1]/ADC-AD[1]/PA22" pad="74"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="USB-USB_VBOF/SPI0-MOSI/PA12" pad="53"/>
<connect gate="&gt;NAME" pin="VBUS" pad="68"/>
<connect gate="P" pin="ADVREF" pad="82"/>
<connect gate="P" pin="GND@109" pad="109"/>
<connect gate="P" pin="GND@117" pad="117"/>
<connect gate="P" pin="GND@18" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@28" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND@37" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="GND@52" pad="52"/>
<connect gate="P" pin="GND@72" pad="72"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@94" pad="94"/>
<connect gate="P" pin="GNDANA" pad="83"/>
<connect gate="P" pin="VDDANA" pad="81"/>
<connect gate="P" pin="VDDCORE@138" pad="138"/>
<connect gate="P" pin="VDDCORE@29" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="VDDCORE@51" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="VDDCORE@55" pad="55"/>
<connect gate="P" pin="VDDIN" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@108" pad="108"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@116" pad="116"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@36" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@69" pad="69"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@7" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@92" pad="92"/>
<connect gate="P" pin="VDDIO@93" pad="93"/>
<connect gate="P" pin="VDDOUT" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDDPLL" pad="84"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
