<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PB3XX301V050A">
<description>&lt;b&gt;RGB LED&lt;/b&gt; with integrated controller chip&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.kirronlightcomponents.com/produkte/dyco-led1/"&gt; Data sheedt &lt;/a&gt; DycoLED.pdf&lt;br&gt;
http://www.ubleds.com.tw</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PB3XX301V050A">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PB3XX301V050A" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Self-addressed led , single point control with integrated RGB leds and drive IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Easy control by MCU.&lt;br&gt;
Source: DycolED.pdf &lt;a href="http://www.kirronlightcomponents.com/index.php/download_file/view/41/83/"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PB3XX301V050A"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD5050WS2811" package="PB3XX301V050A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
