<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
