(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-14)-testing")
  (general
    (links 37)
    (no_connects 0)
    (area 197.536999 91.364999 218.843752 133.540501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 129)
    (zones 0)
    (modules 16)
    (nets 30)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal hide)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user hide)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.054)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.289)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.208)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.4 1.4)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Plott/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 N-000001)
  (net 3 N-0000010)
  (net 4 N-0000011)
  (net 5 N-0000012)
  (net 6 N-0000013)
  (net 7 N-0000014)
  (net 8 N-0000015)
  (net 9 N-0000016)
  (net 10 N-0000017)
  (net 11 N-0000018)
  (net 12 N-0000019)
  (net 13 N-000002)
  (net 14 N-0000020)
  (net 15 N-0000021)
  (net 16 N-0000022)
  (net 17 N-0000023)
  (net 18 N-0000024)
  (net 19 N-0000025)
  (net 20 N-0000026)
  (net 21 N-0000027)
  (net 22 N-0000028)
  (net 23 N-0000029)
  (net 24 N-000004)
  (net 25 N-000005)
  (net 26 N-000006)
  (net 27 N-000007)
  (net 28 N-000008)
  (net 29 VCC)
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-0000029)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net VCC)
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 213.868 107.188 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7µ (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 216.916 98.806 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 199.644 113.538 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B)
    (at 215.392 118.364 180)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D1 (at 1.778 -2.794 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 11 N-0000018)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23 (layer F.Cu) (tedit 4ECF7895)
    (at 216.916 104.394 180)
    (tags SOT23)
    (fp_text reference D2 (at 1.99898 -0.09906 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT54C (at 0.0635 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.70104 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 1.27 180) (size 0.70104 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27 180) (size 0.70104 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 VCC)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 5273F6D2)
    (at 215.392 113.03 180)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D3 (at 3.556 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 4 N-0000011)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module USB_B (layer F.Cu) (tedit 5273F6DC)
    (at 205.74 122.936)
    (tags USB)
    (fp_text reference J1 (at 0 6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -4.699) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -4.699) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000006)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -2.70002) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-000008)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -2.70002) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 5 np_thru_hole circle (at 5.99948 0) (size 2.70002 2.70002) (drill 2.30124)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -5.99948 0) (size 2.70002 2.70002) (drill 2.30124)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model connectors/USB_type_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_3X1 (layer F.Cu) (tedit 4C1130E0)
    (at 213.868 99.822 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K1 (at 0.254 -2.159 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.159 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 VCC)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-000002)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000001)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-7 (layer F.Cu) (tedit 527541BF)
    (at 209.042 93.726 180)
    (descr "Connecteur 7 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at -8.636 -2.032 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_7 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 25 N-000005)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 N-0000012)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 N-0000014)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 9 N-0000016)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 GND)
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 210.566 98.806 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-000005)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 208.28 98.806 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000013)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-0000014)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 208.534 112.522)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000019)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-0000011)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 205.994 98.806 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-0000012)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 203.2 98.806 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-0000015)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000016)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 207.772 114.808)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000017)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000018)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SSOP28 (layer F.Cu) (tedit 3D81AA31)
    (at 205.486 106.172 180)
    (descr "SSOP 28 pins")
    (tags "CMS SSOP SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0.127 -1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FT232RL (at 0 1.143 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.191 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.556 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000022)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.8956 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000013)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.2352 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-000002)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.6002 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-000007)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.9398 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000023)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.2794 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.3556 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.016 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000024)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.651 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000025)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.3114 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-0000015)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.9718 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000027)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.6068 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000028)
    )
    (pad 14 smd rect (at 4.2672 3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000029)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.2672 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-000008)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.6068 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 N-000006)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.9972 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.3114 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.651 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000021)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.016 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000026)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.3556 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.2794 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000017)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.9398 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000019)
    )
    (pad 24 smd rect (at -1.6002 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -2.2352 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 26 smd rect (at -2.8956 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 27 smd rect (at -3.556 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000020)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.191 -3.556 180) (size 0.4064 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (model smd/cms_soj28.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.256 0.5 0.25))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 197.612 91.44) (end 198.12 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 197.612 125.222) (end 198.12 125.222) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 198.12 91.44) (end 199.136 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 197.612 125.222) (end 197.612 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 218.694 125.222) (end 198.12 125.222) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 218.694 91.44) (end 218.694 125.222) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 199.136 91.44) (end 218.694 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 218.694 125.222) (xy 197.612 125.222) (xy 197.612 91.44) (xy 218.694 91.44)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 218.694 125.222) (xy 197.612 125.222) (xy 197.612 91.44) (xy 218.694 91.44)
      )
    )
  )
)
