<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="53.3275" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.3275" y1="0" x2="53.3275" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.3275" y1="20.31" x2="0" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ZeroXdetecT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package DO-213AB = http://www.diotec.com/pdf/sm4001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-236&lt;/b&gt; ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="D2" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="D3" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="D4" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="220k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="270k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="150k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="150k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value="4.7M"/>
<element name="R6" library="rcl" package="M1206" value="47k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="M1206" value="22"/>
<element name="D5" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MKDSN 1,5/2-5.08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1792903"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30M2397"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="MELF-MLL41" value="1N4007"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="470n"/>
<element name="ZD1" library="diode" package="SOD80C" value="4.7V"/>
<element name="T1" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="BC857BSMD"/>
<element name="T2" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="BC857BSMD"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="M1206" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ZD1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ZD1" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
