<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="41.6" y1="35" x2="0" y2="35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.6" y1="0" x2="41.6" y2="35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>3 CANH</text>
<text>4 CANL</text>
<text>SH GND</text>
<text>www.bjoern-b.de</text>
<text>PiCan v1.0</text>
<text>H</text>
<text>L</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mcp2515">
<packages>
<package name="SO18L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip_can">
<description>&lt;b&gt;Microchip CAN Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 List of devices :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;MCP2510
 &lt;li&gt;MCP25020
 &lt;li&gt;MCP25025
 &lt;li&gt;MCP25050
 &lt;li&gt;MCP25055
 &lt;/ul&gt;

V1.0  ( August 2003 )&lt;p&gt; 
 &lt;author&gt;Jean-Francois@frebourg.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
 150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Bus-isolators">
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-301">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/O REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-301.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R_C_0805">
<packages>
<package name="0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE13-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="traco-electronic">
<description>&lt;b&gt;TRACO &lt;/b&gt;(R)&lt;b&gt; POWER&lt;/b&gt; DC DC Konverter&lt;p&gt;
www.tracopower.com&lt;p&gt;
Source:&lt;br&gt;
&lt;i&gt;traco.lbr&lt;/i&gt; from Bodo Fuhrmann  from Martin-Luther-Universität Halle, &amp;lt;bodo@biochemtech.uni-halle.de&amp;gt;&lt;br&gt;
&lt;i&gt;traco1.lbr&lt;/i&gt; from Hari Babu Kotte  from Mittuniversitetet,  &amp;lt;kotte_hari@rediffmail.com&amp;gt;&lt;br&gt;
Author: &lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TME">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter TME Series 1 Watt (5/12V)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.tracopower.com .. tme.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="7A_SERIES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="ISO"/>
<variantdef name="NO_ISO"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="mcp2515" package="SO18L" value="MCP2515-E/SO"/>
<element name="U1" library="microchip_can" package="SO-08" value="MCP2551SN"/>
<element name="IC4" library="Bus-isolators" package="SO8" value="ADUM1201">
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="X3" library="con-cypressindustries" package="32005-301" value="MINI-USB-SCHIELD-32005-301">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="R_C_0805" package="0805" value="10k"/>
<element name="R2" library="R_C_0805" package="0805" value="120R"/>
<element name="C4" library="R_C_0805" package="0805" value="100n">
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="C5" library="R_C_0805" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="C6" library="R_C_0805" package="0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="R_C_0805" package="0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="R_C_0805" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-301" value="MINI-USB-SCHIELD-32005-301">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1" library="traco-electronic" package="TME" value="TME0505S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51R5321"/>
<attribute name="MPN" value="TME 0505S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1007538"/>
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="7A_SERIES" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="R_C_0805" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="C2" library="R_C_0805" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="NO_ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="R3" library="R_C_0805" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="R4" library="R_C_0805" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="R5" library="R_C_0805" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="R6" library="R_C_0805" package="0805" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<variant name="ISO" populate="no"/>
</element>
<element name="C3" library="R_C_0805" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="R_C_0805" package="0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="R_C_0805" package="0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="R_C_0805" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="R_C_0805" package="0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="R_C_0805" package="0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="R_C_0805" package="0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="R_C_0805" package="0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VREF">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_ISO">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND_ISO">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="M1"/>
<contactref element="X3" pad="M2"/>
<contactref element="X3" pad="M3"/>
<contactref element="X3" pad="M4"/>
<contactref element="X1" pad="M4"/>
<contactref element="X1" pad="M3"/>
<contactref element="X1" pad="M2"/>
<contactref element="X1" pad="M1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="CS0">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO_14">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO_15">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO_18">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO_23">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
