<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="104.14" y1="76.2" x2="-2.54" y2="76.2" width="0.4064" layer="20"/>
<text>AnodeSupply</text>
<text>V2.0 2014 M.Reinelt</text>
<wire x1="104.14" y1="0" x2="-2.54" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="78.74" x2="0" y2="-2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="78.74" x2="101.6" y2="-2.54" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="myrra">
<packages>
<package name="ETD29">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lt1170">
<packages>
<package name="TO220-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="misc">
<packages>
<package name="HOLE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="std">
<packages>
<package name="AK500/2">
</package>
<package name="DO214AC(SMA)">
</package>
<package name="DO214AA(SMB)">
</package>
<package name="L30">
<description>Würth 7447076&lt;br&gt;
RS 308-8794</description>
</package>
<package name="L20">
<description>Fastron 5RCC Conrad 420279</description>
</package>
<package name="R0414">
<description>Conrad 419826</description>
</package>
<package name="1825">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="ELKO12X30">
<description>Conrad 477532</description>
</package>
<package name="ELKO10">
<description>100u 20V 0.015Ω RS 714-9629</description>
</package>
<package name="PAD">
</package>
<package name="TRIMMER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="myrra" package="ETD29" value=""/>
<element name="D1" library="std" package="DO214AC(SMA)" value="ES1J"/>
<element name="C20" library="std" package="ELKO12X30" value="10u/450V"/>
<element name="IC1" library="lt1170" package="TO220-5" value="LT1170"/>
<element name="D2" library="std" package="DO214AC(SMA)" value="ES1D"/>
<element name="D3" library="std" package="DO214AA(SMB)" value="P6SMB47A"/>
<element name="C10" library="std" package="1206" value="150n"/>
<element name="D4" library="std" package="DO214AC(SMA)" value="ES1A"/>
<element name="R1" library="std" package="TRIMMER" value="1k"/>
<element name="C3" library="std" package="ELKO10" value="100u"/>
<element name="C2" library="std" package="ELKO10" value="100u"/>
<element name="R2" library="std" package="1206" value="1k5"/>
<element name="L2" library="std" package="L20" value="10u"/>
<element name="C8" library="std" package="ELKO12X30" value="10u/450V"/>
<element name="X4" library="std" package="AK500/2" value="Supply"/>
<element name="U$2" library="misc" package="HOLE" value=""/>
<element name="U$1" library="misc" package="HOLE" value=""/>
<element name="U$3" library="misc" package="HOLE" value=""/>
<element name="U$4" library="misc" package="HOLE" value=""/>
<element name="R3" library="std" package="R0414" value="150k/1W"/>
<element name="P1" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="P2" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="R4" library="std" package="R0414" value="150k/1W"/>
<element name="R5" library="std" package="TRIMMER" value="5k"/>
<element name="C4" library="std" package="1206" value="10u"/>
<element name="C5" library="std" package="1206" value="C_SN"/>
<element name="R6" library="std" package="1206" value="R_SN"/>
<element name="L1" library="std" package="L30" value="100u"/>
<element name="C6" library="std" package="1206" value="C_SN"/>
<element name="R7" library="std" package="1206" value="R_SN"/>
<element name="C9" library="std" package="1206" value="10u"/>
<element name="C7" library="std" package="1206" value="10u"/>
<element name="C44" library="std" package="1825" value="C_SN"/>
<element name="R8" library="std" package="1206" value="R_SN"/>
<element name="C11" library="std" package="1825" value="1n/2kV"/>
<element name="C1" library="std" package="1206" value="10u"/>
<element name="C12" library="std" package="1825" value="0.1u"/>
<element name="OUT+" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="METER+" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="METER-" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="OUT-" library="std" package="PAD" value="PAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="S"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="HV_GND">
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="OUT-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="A"/>
<contactref element="OUT+" pad="1"/>
<contactref element="METER+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="R1" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="S"/>
<contactref element="METER-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
