<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFP-7X7-48">
<description>&lt;b&gt;TQFP48&lt;/b&gt; 7x7&lt;p&gt;
Thin Plastic Quad Flat Package, Exposed Pad, TQFP/EP&lt;br&gt;
Source: www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/33830397585263AD9859_0.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AD9951">
<pin name="I/O_UPDATE" direction="in"/>
<pin name="SYNC_CLK" direction="out"/>
<pin name="REFCLK" direction="in"/>
<pin name="!REFCLK" direction="in"/>
<pin name="CRYSTAL_OUT" direction="out"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="!IOUT" direction="out"/>
<pin name="DAC_RSET" direction="in"/>
<pin name="SYNC_IN" direction="in"/>
<pin name="OSK" direction="in"/>
<pin name="PWRDWNCTL" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLKMODESELCT" direction="in"/>
<pin name="LOOP_FILTER" direction="in"/>
<pin name="DACBP" direction="in"/>
<pin name="IOSYNC" direction="in"/>
<pin name="SDO" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDIO"/>
<pin name="DVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@8" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@9" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@9" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@10" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@11" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD_I/O" direction="pwr"/>
<pin name="DGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AD9951_NEU" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;14-bit DAC Direct Digital Synthesizer&lt;/b&gt; 400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9951.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD9951"/>
</gates>
<devices>
<device name="EP" package="QFP-7X7-48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!REFCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@11" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKMODESELCT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CRYSTAL_OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DACBP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC_RSET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND@5" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD_I/O" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O_UPDATE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IOSYNC" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="LOOP_FILTER" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OSK" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRDWNCTL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="REFCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC_CLK" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC_IN" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="AD9951YSVZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8398445"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19M1019"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
