<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.8" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="38.8" y1="0" x2="38.8" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="38.8" y1="44" x2="0" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>www.industrialberry.com</text>
<text>Q1_bis</text>
<text>CanBerry 1.1</text>
<text>BAT2</text>
<text>BAT100</text>
<text>BAT100</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>IC3</text>
<text>JP1</text>
<text>JP2</text>
<text>JP3</text>
<text>JP4</text>
<text>LED1</text>
<text>LED2</text>
<text>PI_CON</text>
<text>Q1</text>
<text>Q2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>X1</text>
<text>R12</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>CANL</text>
<text>CANH</text>
<text>Designed and assembled</text>
<text>in Italy</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PierpaoloSmartSpaceSolutions">
<packages>
<package name="FC-135">
</package>
<package name="FIDUCIAL-LAMINA">
</package>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mcp2515">
<packages>
<package name="SO18L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip-dspic">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<packages>
<package name="1751251">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 3-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 3&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751251.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="BATTCON_12MM_PTH">
</package>
<package name="CRYSTAL-SMD-10.5X4.8-2PIN">
</package>
<package name="SJ_2S-NO">
<description>Small solder jumper with no paste layer so it will open after reflow.</description>
</package>
<package name="BATTCON_12MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MirkoSmartSpaceSolutions">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RaspberryPi">
<packages>
<package name="RASPBERRY-PI-SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="PierpaoloSmartSpaceSolutions" package="FC-135" value="XTAL32K"/>
<element name="Q2" library="crystal" package="TC26H" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="PierpaoloSmartSpaceSolutions" package="FIDUCIAL-LAMINA" value=""/>
<element name="F2" library="PierpaoloSmartSpaceSolutions" package="FIDUCIAL-LAMINA" value=""/>
<element name="IC2" library="mcp2515" package="SO18L" value="MCP2515-I/SOGRB2 RSC 628-3548">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="120R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="microchip-dspic" package="SO08" value="MCP2551/SN RSC 402-904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="n.c.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="n.c.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="n.c.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="n.c.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="500R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="500R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT100" library="SparkFun" package="BATTCON_12MM_PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="CRYSTAL-SMD-10.5X4.8-2PIN" value="16Mhz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="MirkoSmartSpaceSolutions" package="MA03-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="U$2" library="RaspberryPi" package="RASPBERRY-PI-SMD" value="RASPBERRY-PISMD"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="SJ_2S-NO" value=""/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="SJ_2S-NO" value=""/>
<element name="BAT1" library="SparkFun" package="BATTCON_12MM" value=""/>
<element name="IC4" library="PierpaoloSmartSpaceSolutions" package="SO8" value="DS1307"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="BAT100" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="BAT1" pad="GND"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BAT100" pad="VCC@1"/>
<contactref element="BAT1" pad="PWR@1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OSCI">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSCO">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PI_5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PI_SPI_CE0">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PI_SPI_SCLK">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PI_SPI_MISO">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PI_SPI_MOSI">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PI_GPIO_PIN22">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
