<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="-45" y="30.08" drill="3.1"/>
<hole x="45" y="30.08" drill="3.1"/>
<hole x="45" y="-29.92" drill="3.1"/>
<hole x="-45" y="-29.92" drill="3.1"/>
<wire x1="-50" y1="40" x2="50" y2="40" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="40" x2="50" y2="-40" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="-40" x2="-50" y2="-40" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-50" y1="-40" x2="-50" y2="40" width="0.4064" layer="20"/>
<text>LPC800-DEV</text>
<text>07/2013</text>
<text>LPC812M101</text>
</plain>
<libraries>
<library name="marc-ARM">
<description>&lt;b&gt;NXP Cortex-M3 uCs split up into single ports&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC-W20">
<description>&lt;b&gt;SOIC-W20 package generated by Marc's program soic&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Command line was: -NSOIC-W20 -n20 -g1.27 -p0.49 -O10.65 -i8.0 -o11.0 -s0.6 -w7.6 -l13.0</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-marc">
<description>&lt;b&gt; Connectors used in Marc's boards (also INFITEC boards)&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="ERNI-MINIBRIDGE-A-6">
<description>&lt;b&gt; ERNI SRC MiniBridge PartNo: 214013&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MINIMODULE-FEMALE-SMD-4">
<description>MiniModule female 4-pin SMD</description>
</package>
<package name="MINIMODULE-FEMALE-SMD-6">
<description>MiniModule female 6-pin SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-discrete">
<description>&lt;b&gt;Discrete devices, SMD&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Resistors
&lt;li&gt;Capacitors
&lt;li&gt;Diodes
&lt;li&gt;Schottky-Diodes
&lt;li&gt;Z-Diodes
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805-S">
<description>&lt;b&gt;Small footprint chip resistor 100-125mW - Marc&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="C0805-S">
<description>&lt;b&gt;Small footprint ceramic chip capacitor - Marc&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EUROQUARTZ-MQ">
<description>EuroQuartz 7x5mm MQ crystal package.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Test pins&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="3/1.35">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="UC1" library="marc-ARM" package="SOIC-W20" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PROG" library="con-marc" package="ERNI-MINIBRIDGE-A-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R100" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R104" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="smd-discrete" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="smd-discrete" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="smd-discrete" package="C0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XTAL1" library="smd-discrete" package="EUROQUARTZ-MQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P0.13" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.14" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.15" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.17" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.16" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="smd-discrete" package="C0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="smd-discrete" package="C0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.12" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.11" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.10" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.7" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.6" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R111" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R110" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.3" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.2" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.8" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.9" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VDD" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I2C" library="con-marc" package="MINIMODULE-FEMALE-SMD-4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R0" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.5" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.4" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.1" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0.0" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UART" library="con-marc" package="MINIMODULE-FEMALE-SMD-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R116" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AGND" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VDD'" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND'" library="wirepad" package="3/1.35" value="WIREPAD3/1.35">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R105" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R101" library="smd-discrete" package="R0805-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="15"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="VDD" pad="P$1"/>
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="PROG" pad="6"/>
<contactref element="UART" pad="6"/>
<contactref element="VDD'" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="UC1" pad="16"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="PROG" pad="1"/>
<contactref element="UART" pad="1"/>
<contactref element="AGND" pad="P$1"/>
<contactref element="GND'" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="UC1" pad="19"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="PROG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="PROG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="UC1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="UC1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="XTAL1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="14"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="XTAL1" pad="3"/>
<contactref element="UC1" pad="13"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="P0.16" pad="P$1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="10"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="P0.17" pad="P$1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="UC1" pad="11"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="UC1" pad="20"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="P0.15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="P0.14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="UC1" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="UC1" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="UC1" pad="8"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="UC1" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="UC1" pad="17"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="UC1" pad="18"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="UC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="UC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="P0.13" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="P0.12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="P0.10" pad="P$1"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="P0.7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="P0.6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="P0.3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="P0.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="P0.11" pad="P$1"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="P0.8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="P0.9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="P0.5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="P0.4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="P0.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="P0.0" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="UART" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="UART" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PROG" pad="4"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PROG" pad="5"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
