(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2014-02-27 BZR 4722)-product")
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 43.129999 53.289999 261.670001 156.260001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 0)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
  )
  (gr_line (start 43.18 156.21) (end 43.18 53.34) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 261.62 156.21) (end 43.18 156.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 261.62 53.34) (end 261.62 156.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 43.18 53.34) (end 261.62 53.34) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 261.62 156.21) (xy 43.18 156.21) (xy 43.18 53.34) (xy 261.62 53.34)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 255.27 149.86) (xy 255.27 58.42) (xy 48.26 58.42) (xy 48.26 149.86)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 245.11 143.51) (xy 54.61 143.51) (xy 54.61 63.5) (xy 245.11 63.5)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 237.49 133.35) (xy 237.49 69.85) (xy 63.5 69.85) (xy 63.5 133.35)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 231.14 128.27) (xy 71.12 128.27) (xy 71.12 76.2) (xy 231.14 76.2)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 153.67 121.92) (xy 153.67 83.82) (xy 78.74 83.82) (xy 78.74 121.92)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 223.52 101.6) (xy 170.18 81.28) (xy 170.18 121.92)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 134.62 114.3) (xy 101.6 114.3) (xy 101.6 96.52) (xy 134.62 96.52)
      )
    )
  )
)
