(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-june-11)-stable")
  (general
    (links 22)
    (no_connects 0)
    (area 96.444999 93.904999 228.675001 151.132822)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 53)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.778 1.778)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /+)
  (net 2 /-)
  (net 3 /V+)
  (net 4 N-000001)
  (net 5 N-000002)
  (net 6 N-000003)
  (net 7 N-000007)
  (net 8 N-000008)
  (net 9 N-000009)
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /+)
    (add_net /-)
    (add_net /V+)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module led-LED5MM (layer F.Cu) (tedit 53222A83)
    (at 220.98 110.49 90)
    (descr LED)
    (tags LED)
    (attr virtual)
    (fp_text reference D1 (at 6.985 -1.905 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "Rot 5mm" (at 7.62 1.905 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 4 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /-)
    )
  )
  (module TO220_VERT (layer B.Cu) (tedit 532352CD)
    (at 135.89 147.32 270)
    (descr "Regulateur TO220 serie LM78xx")
    (tags "TR TO220")
    (fp_text reference T1 (at -3.175 0 540) (layer B.SilkS))
    (fp_text value BT152 (at 0.635 6.35 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.54 270) (size 1.778 1.778) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.778 1.778) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 /V+)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at 0 -2.54 270) (size 1.778 1.778) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 N-000002)
    )
  )
  (module TO92 (layer F.Cu) (tedit 443CFFD1)
    (at 120.015 133.35)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (fp_text reference Q1 (at -1.27 3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC547 (at -1.27 -5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000003)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RV2X4 (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 118.11 110.49 90)
    (descr "Resistance variable / Potentiometre")
    (tags R)
    (fp_text reference R6 (at -2.54 -5.08 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at -1.651 5.461 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.27)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000007)
    )
    (model discret/adjustable_rx2v4.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3-5 (layer F.Cu) (tedit 53222DBF)
    (at 131.445 132.08 180)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 560 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V+)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 4.445 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000008)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.35 0.35 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3-5 (layer F.Cu) (tedit 3F979F9F)
    (at 125.73 135.89)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 560 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 4.445 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.35 0.35 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3-5 (layer F.Cu) (tedit 3F979F9F)
    (at 160.655 125.73 180)
    (fp_text reference R3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 4.445 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V+)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.35 0.35 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1V5 (layer F.Cu) (tedit 3E070CF4)
    (at 125.095 125.095 270)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference CP1 (at 0 -1.26746 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1µ (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -2.286 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
    (model discret/c_vert_c1v5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 53234FD9)
    (at 146.05 102.87)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 53234FAA)
    (at 161.29 102.87)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P7 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 176.53 102.87)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P8 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Motor (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /+)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 161.29 115.57)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /-)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 146.05 115.57)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /-)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 176.53 115.57)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P3 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /-)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 146.05 125.73)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P2 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /-)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 135.89 137.16)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P1 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /V+)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 53234F3F)
    (at 139.7 139.065)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P9 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000002)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 127.635 139.065)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P10 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000003)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 118.745 127.635)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P12 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-000009)
    )
  )
  (module 1Pin_TH_40milVia (layer F.Cu) (tedit 488C1451)
    (at 118.745 121.92)
    (tags DEV)
    (fp_text reference P11 (at 0 1.397) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000007)
    )
  )
  (gr_line (start 96.52 149.86) (end 96.52 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 203.2 149.86) (end 96.52 149.86) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 203.2 114.3) (end 203.2 149.86) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 228.6 114.3) (end 203.2 114.3) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 228.6 93.98) (end 228.6 114.3) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 96.52 93.98) (end 228.6 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name /+) (layer B.Cu) (hatch full 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 183.515 108.585) (xy 137.795 108.585) (xy 137.795 130.175) (xy 134.62 130.175) (xy 134.62 149.86)
        (xy 130.175 149.86) (xy 130.175 97.79) (xy 183.515 97.79)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name /V+) (layer B.Cu) (hatch full 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 137.795 149.86) (xy 134.62 149.86) (xy 134.62 130.175) (xy 137.795 130.175)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name /-) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 2)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 228.6 114.3) (xy 203.2 114.3) (xy 203.2 149.86) (xy 137.795 149.86) (xy 137.795 109.22)
        (xy 138.43 108.585) (xy 181.61 108.585) (xy 184.15 106.68) (xy 184.15 99.06) (xy 181.61 97.155)
        (xy 132.08 97.155) (xy 130.175 99.06) (xy 130.175 149.86) (xy 96.52 149.86) (xy 96.52 93.98)
        (xy 228.6 93.98)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name N-000002) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 3)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 138.43 134.62) (xy 138.43 142.875) (xy 187.96 142.24) (xy 187.96 133.35)
      )
    )
  )
)
