#define F_CPU 1000000UL

#include <avr/io.h>

#define LEDPort    PORTB
#define LEDDR     DDRB

int main (void) {
 
LEDDR =0xFF;
 
while (1) {

PORTB = 0x01;

}

}