<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75" y1="0" x2="75" y2="41.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75" y1="41.19" x2="0" y2="41.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.19" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>CANL</text>
<text>CANH</text>
<hole x="57.15" y="6.35" drill="0.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pic18f14k50">
<packages>
<package name="DIL20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jl">
<packages>
<package name="SOIC254P1040X485-8N">
</package>
<package name="DIP254P762X432-18">
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="C025_050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AKL182-03">
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<description>&lt;b&gt;Berg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on  the following source:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://catalog.fciconnect.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dc-dc-converter">
<description>&lt;b&gt;DC-DC Converters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="NMA">
<description>&lt;b&gt;DC-DC CONVERTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U3" library="pic18f14k50" package="DIL20" value="PIC18F14K50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="jl" package="SOIC254P1040X485-8N" value="ISO1050">
<attribute name="PACKAGE" value="DIP-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14R9899"/>
<attribute name="MPN" value="ISO1050DUBR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1755712"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="jl" package="DIP254P762X432-18" value="MCP2515-I/P">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-18"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61K2945"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAN CONTRL"/>
<attribute name="MPN" value="MCP2515-I/P"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1439391"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="jl" package="HC49U-V" value="24MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="jl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C2" library="jl" package="C025-025X050" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN61729-S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="jl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R2" library="jl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R5" library="jl" package="0207/10" value=""/>
<element name="LED1" library="jl" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jl" package="C025_050-025X075" value=""/>
<element name="C4" library="jl" package="C025_050-025X075" value=""/>
<element name="C5" library="jl" package="C025_050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jl" package="C025_050-025X075" value=""/>
<element name="C7" library="jl" package="C025_050-025X075" value=""/>
<element name="C8" library="jl" package="C025_050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jl" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="jl" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="jl" package="AKL182-03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="jl" package="E2,5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC1" library="dc-dc-converter" package="NMA" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="P$3"/>
<contactref element="DC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
