<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="5.08" y="3.81" drill="2.032"/>
<hole x="102.87" y="72.39" drill="2.032"/>
<hole x="102.87" y="3.81" drill="2.032"/>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>IC1</text>
<text>IN</text>
<text>J1</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>NETIO</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>R13</text>
<text>R14</text>
<text>R15</text>
<text>RX_FAIL</text>
<text>RX_OK</text>
<text>T1</text>
<text>TX</text>
<text>EMS-NetIO-Adapter</text>
<text>EMS</text>
<wire x1="87.63" y1="76.2" x2="87.63" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="46.99" x2="0" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.29" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="0" x2="34.29" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="7.62" x2="85.09" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="7.62" x2="85.09" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="0" x2="107.95" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="107.95" y1="0" x2="107.95" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="107.95" y1="76.2" x2="87.63" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.99" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>_</text>
<text>+5V</text>
<text>NetIO</text>
<text>EMS-NetIO-Adapter</text>
<text>EMS</text>
<text>1-wire</text>
<text>TX</text>
<text>RX_OK</text>
<text>RX_FAIL</text>
<text>NetIO EXT</text>
<text>1</text>
<text>LAYER-STACK</text>
<text>01-16</text>
<text>01-20</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<packages>
<package name="MICC12">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fastron, distributor Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-050X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C5B3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 3 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!kmw">
<packages>
<package name="215877-4">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<packages>
<package name="FFKV3">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92L">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="BAT42"/>
<element name="L1" library="inductors" package="MICC12" value="4.7uH"/>
<element name="L2" library="inductors" package="MICC12" value="4.7uH"/>
<element name="R14" library="resistor" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R8" library="resistor" package="0207/10" value="360R"/>
<element name="R10" library="resistor" package="0207/10" value="47K"/>
<element name="R9" library="resistor" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/10" value="100K"/>
<element name="C6" library="resistor" package="C025-050X050" value="68p"/>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/10" value="4K7"/>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/10" value="4K7"/>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/10" value="4K7"/>
<element name="R11" library="resistor" package="0207/10" value="910R"/>
<element name="R12" library="resistor" package="0207/10" value="910R"/>
<element name="R15" library="resistor" package="0207/10" value="910R"/>
<element name="R13" library="resistor" package="0207/10" value="910R"/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="1.5n"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="10n"/>
<element name="C5" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="10u"/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="1n"/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="100n"/>
<element name="TX" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="RX_OK" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="RX_FAIL" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/10" value="330R"/>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/10" value="330R"/>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/10" value="330R"/>
<element name="NETIO" library="con-lstb" package="MA05-2" value=""/>
<element name="J1" library="!kmw" package="215877-4" value="1-Wire"/>
<element name="IN" library="con-phoenix-508" package="FFKV3" value="EMS"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92L" value="BC847B"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="LM393N"/>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="NETIO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TX" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RX_OK" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RX_FAIL" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="NETIO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="NETIO" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="NETIO" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="NETIO" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="NETIO" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IN" pad="3A"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="RX_FAIL" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="NETIO" pad="9"/>
<contactref element="RX_OK" pad="K"/>
<contactref element="TX" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="NETIO" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="NETIO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="NETIO" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
