<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-panduit">
<description>&lt;b&gt;Panduit Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="057-026-1">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
series 057 contact pc board low profile headers&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Pi">
<packages>
<package name="PI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PI" library="con-panduit" package="057-026-1" value="057-026-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value="PWM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="Pi" package="PI" value="PI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PI" pad="6"/>
<contactref element="PI" pad="9"/>
<contactref element="PI" pad="14"/>
<contactref element="PI" pad="20"/>
<contactref element="PI" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="PI" pad="1"/>
<contactref element="PI" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17" route="any" routetag="I2C.3.3V"/>
<contactref element="JP1" pad="1" route="any" routetag="I2C.3.3V"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="PI" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="PI" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PI" pad="2"/>
<contactref element="PI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="PI" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="PI" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="PI" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="PI" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="PI" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPIO09">
<contactref element="PI" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="PI" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="PI" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO04">
<contactref element="PI" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="PI" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO27">
<contactref element="PI" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="PI" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GPIO11">
<contactref element="PI" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GPIO08">
<contactref element="PI" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GPIO07">
<contactref element="PI" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="2" route="any" routetag="I2C.5V"/>
<contactref element="JP1" pad="4" route="any" routetag="I2C.5V"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
