(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 28)
    (no_connects 28)
    (area 15.23873 18.48612 57.466497 38.66388)
    (thickness 1.6)
    (drawings 0)
    (tracks 8)
    (zones 0)
    (modules 14)
    (nets 10)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-000002)
  (net 3 N-000003)
  (net 4 N-000004)
  (net 5 N-000005)
  (net 6 N-000006)
  (net 7 N-000007)
  (net 8 N-000008)
  (net 9 N-000009)
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module so-14 (layer F.Cu) (tedit 48A6BF8F)
    (at 45.72 27.94)
    (descr SO-14)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TL082 (at 0 1.016) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.81 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.54 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.27 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.27 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.54 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 7 smd rect (at 3.81 2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.81 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.54 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.27 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.27 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.54 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3.81 -2.794) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/smd_dil/so-14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-5 (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 19.05 24.13 90)
    (descr "Connecteur 5 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at -0.635 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_5 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 30.48 22.86 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C1 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 30.48 29.21 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C2 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 24.13 36.83)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R3 (at 0.0254 -1.2954) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 25.4 22.86 270)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R2 (at 0.0254 -1.2954 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 25.4 29.21 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R1 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 48.26 20.32 180)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R6 (at 0.0254 -1.2954 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 54.61 27.94)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R7 (at 0.0254 -1.2954) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 36.83 30.48 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R4 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 36.83 22.86 270)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R5 (at 0.0254 -1.2954 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000005)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 53.34 36.83)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C3 (at 0.0254 -1.2954) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 36.83 36.83)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R8 (at 0.0254 -1.2954) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 45.72 36.83)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C4 (at 0.0254 -1.2954) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
)
