(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 28)
    (no_connects 0)
    (area 20.269999 20.269999 86.410001 48.310001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 9)
    (tracks 77)
    (zones 0)
    (modules 14)
    (nets 10)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.54)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 3)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.54)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 N-000001)
  (net 3 N-000003)
  (net 4 N-000004)
  (net 5 N-000006)
  (net 6 N-000007)
  (net 7 N-000009)
  (net 8 V_minus)
  (net 9 V_plus)
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.54)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000009)
    (add_net V_minus)
    (add_net V_plus)
  )
  (module so-8 (layer F.Cu) (tedit 48A6C16E)
    (at 49.276 36.068 270)
    (descr SO-8)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -1.016 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TL082 (at 0 1.016 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 V_minus)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.794 270) (size 0.635 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 V_plus)
    )
    (model smd/smd_dil/so-8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-6 (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 74.93 35.56 90)
    (descr "Connecteur 6 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_6 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000009)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000006)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 V_minus)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 V_plus)
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 27.559 40.513 270)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R1 (at 0.0254 -1.2954 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-000009)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 270) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000007)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 34.925 34.671 180)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C2 (at 0.0254 -1.2954 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 34.798 28.702 180)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C1 (at 0.0254 -1.2954 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000006)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 40.64 30.099 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R3 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 47.625 28.702 180)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R4 (at 0.0254 -1.2954 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 40.64 37.846 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R5 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 34.671 39.116 180)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R2 (at 0.0254 -1.2954 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000007)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 180) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 62.865 37.465 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R7 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 V_minus)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 62.738 30.607 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference R6 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 V_plus)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 66.929 30.734 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C3 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 V_plus)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_1206 (layer F.Cu) (tedit 490473F0)
    (at 66.929 37.592 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C4 (at 0.0254 -1.2954 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 1.27 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 V_minus)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-1 (layer F.Cu) (tedit 4C5EAF64)
    (at 57.277 36.576)
    (descr "Connecteurs 1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
  )
  (gr_text OUT (at 82.296 34.544) (layer F.Cu))
  (gr_text IN (at 80.01 42.799) (layer F.Cu))
  (gr_text GND (at 80.899 38.481) (layer F.Cu))
  (gr_text - (at 82.169 31.75) (layer F.Cu))
  (gr_text + (at 82.042 29.21) (layer F.Cu))
  (gr_line (start 86.36 20.32) (end 20.32 20.32) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 86.36 48.26) (end 86.36 20.32) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 20.32 48.26) (end 86.36 48.26) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 20.32 20.32) (end 20.32 48.26) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
