| Kinetis SDK API Reference Manual 1.0.0-beta Freescale Semiconductor, Inc.

- Introduction
- Related Pages
- API Usage

- Data Structures
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- y

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages

### - e -

- edge_mode : ftm_channel_info_t
- empty_block : snd_state_t , audio_buffer_t
- enable32kOscillator : rtc_hal_init_config_t
- enableDma : i2c_config_t
- enabledScatterGather : edma_tcd_control_t
- enableGeneralCallAddress : i2c_config_t
- enableHighDrive : i2c_config_t
- enableInterrupt : i2c_config_t
- enableInterrupts : rtc_hal_init_config_t
- enableMajorLink : edma_tcd_control_t
- enableMatchInterrupt : spi_config_t
- enableModule : i2c_config_t
- enableOscillatorLoadConfg : rtc_hal_init_config_t
- enableRangeAddressMatch : i2c_config_t
- enableReceiveAndFaultInterrupt : spi_config_t
- enableTransmitInterrupt : spi_config_t
- enableWakeup : i2c_config_t
- endian : sdhc_host_t
- enet_add_multicast_group : enet_mac_api_t
- enet_leave_multicast_group : enet_mac_api_t
- enet_mac_deinit : enet_mac_api_t
- enet_mac_init : enet_mac_api_t
- enet_mac_receive : enet_mac_api_t
- enet_mac_send : enet_mac_api_t
- enet_mii_read : enet_mac_api_t
- enet_mii_write : enet_mac_api_t
- enetContextSync : enet_dev_if_t
- enetReceiveSync : enet_dev_if_t
- error : sdhc_command_t , sdhc_data_t
- errorChannel : edma_error_status_all_t